黑河市公安交通警察支队\_城区重点区域道路交通设备采购项目

竞争性谈判公告

项目概况

黑河市公安交通警察支队\_城区重点区域道路交通设备采购项目招标项目的潜在投标人应在黑龙江圣日招标代理有限公司（黑河市北国明珠二期B栋4号门市）获取竞争性谈判文件，并于 2021年08月31日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HLJSR-JC-202206

项目名称：黑河市公安交通警察支队\_城区重点区域道路交通设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：250000.00元

最高限价：250000.00元，高于最高限价的报价视为无效报价。

采购需求： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 | 网络音柱 | 1. 设备支持通过3.5mm输入进行广播。
2. ★设备支持接收Web端、管理机、平台下发的定时任务，保证设备断网时能够播放定时任务。
3. ★设备支持通过报警输入联动播放音箱内置的音频文件。
4. ★设备支持对讲功能，可跟广播管理机进行对讲；
5. 设备具有指示灯，展示设备工作状态。
6. 设备支持通过WEB进行系统配置；支持通过WEB进行网络配置；支持通过WEB进行设备系统维护。
7. ★设备支持选配Wi-Fi，4G，5G等模块进行广播。
8. 设备具有丰富的硬件接口，应不少于以下硬件接口及能力：网络音频输入接口\*1；3.5mm音频输入接口\*1；线路输入接口\*1；LAN\*1；报警输入\*2；报警输出\*2；复位按钮\*1；USB\*1；TF卡（内置）\*1；RTC\*1；指示灯\*1。
9. 设备支持IP65防水等级。
10. 适用温度范围：-30℃至60℃。
11. 现场安装调试及联入专网。
 | **套** | **6** | **8000** | **48000** |
| 2 | 网络音频中心管理机 | 1. ★设备采用10.1英寸IPS触摸显示屏，安卓操作系统，支持扩展第三方app。
2. 设备支持通过WEB导入MP3、wav格式的音频文件。
3. 设备支持向前端音箱音柱或者分区进行实时广播或者喊话。
4. ★设备支持文字转语音广播功能，能够用预装APP的音源进行广播。
5. ★设备支持下发定时任务，保证断网时能够播放定时任务。
6. 设备支持设置实时任务、定时任务、喊话的优先级。
7. ★设备支持对讲功能，支持与网络音箱、网络音柱进行对讲。
8. ★设备支持通过HDMI接口进行投屏。
9. 设备支持通过账号密码登录。
10. 设备支持通过WEB进行参数配置；支持通过WEB进行账号管理；支持通过WEB进行系统维护。
11. 适用温度范围：-10℃至50℃。
12. 设备支持桌面、墙面等多种安装方式。
 | **套** | **1** | **10000** | **10000** |
| 3 | 网络球型摄像机 | 1. ★摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸
2. ★内置GPU芯片
3. ★摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm
4. 红外距离不小于250米
5. ★支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux
6. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。
7. ★支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。
8. ★支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。
9. ★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%
10. ★可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%
11. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃
12. ★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均大于99%
13. 满足等级保护中关于网络安全、主机安全、风险管理等相关事件统计要求；
14. ★提供三年原厂质保服务。
15. 现场安装调试及联入专网。
 | **套** | **3** | **8500** | **25500** |
| 4 | 室外全彩屏 | 显示屏显尺寸：宽3.072米高1.92米 ，用全户外1.2壁厚冷轧钢的防雨箱体施工模式。1.像素间距6mm , 像素密度：≥27777Dots/㎡2.模组尺寸192\*192mm3.模块采用高强度塑胶套件，产品轻巧安装精度高4.模组平整度：≤0.2mm5.模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；6.采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新。7.支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持256\*256像素点，带载尺寸更大。8.单元重量0.46Kg，便于磁吸安装，前维护操作9.可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制10.采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象11.支持单点校正，一键调节亮、暗线功能12.软件功能，实时监控，自动报警功能13.白平衡亮度≥600cd/㎡（6500K，校正后）14.色温可调范围：3000k~15000k，并可自定义色温值。15.对比度≥5000:116.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°★17.刷新频率3840HZ18.换帧频率：50&60HZ19.灰度：100%亮度16bit灰度，20%亮度12bit灰度20.模组亮度均匀性≥97%21.峰值功耗≤900W/㎡★22.寿命典型值≥100000小时★23.稳定性，支持7\*24H连续工作24.产品满足盐雾10级要求25.工作温度范围-30℃-40℃26.存储温度范围-40℃-60℃27.在40℃80%RH恒定湿热环境下，工作正常。28.冷热冲击试验-40℃-60℃29.蓝光安全30.IP等级符合IP6831.PCB阻燃等级V-0级32.抗紫外UV辐射5级33.工作噪音，符合国家标准34.防振动，模拟九级地震35.额定输入电压范围：176～264V AC36.室外超低温电源：5V额定电流40A37.屏幕框架下沿距离地面6.5米高。38.主杆直径≥402MM，壁厚≥8MM。39.横杆框架直径≥200MM\*150MM,壁厚≥6MM。40.主杆侧面带爬梯，屏体框架后置工作维修台。41.含基础建设。42.现场安装调试及联入专网 | 套 | 3 | 53900 | **161700** |
| 5 | 接收卡 | 1.集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低；2.减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；3.支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；4.全新灰度引擎，低灰度表现更佳；5.细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；6.支持14bit精度逐点校正；7.支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；8.支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；9.支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏；10.单卡支持32组RGB信号输出；11.支持超大带载面积；12.先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂；13.支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响；14.为保证接收卡在使用过程的安全性，接收卡具有电击和能量危险的防护特性。15.为保证播放的流畅性，发送端到接收端只需一帧延迟16.接收卡支持亮色度校正，支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正17.接收卡可设定温度策略，当侦测到温度高于设定策略值时，可控制风扇启动，低于设定策略，可控制风扇关闭18.现场安装调试及联入专网 | 张 | 18 | 100 | **1800** |
| 6 | 联网播放器 | 1.支持最大65万像素带载能力，最宽 4096像素，最高3840 像素，支持云分级管理和多角色节目发布，支持云监测报警并自动联动，处理性能强大，支持 H.265 4K 高清视频硬解码播放。2.多种播放方式：支持U盘即插即播，支持多屏同步播放，支持节目排程和指令排程。 3.支持4G网络，GPS定位★4.联网主控兼容多平台发布节目，如windows、moc os、ios、Android等★5.联网主控可通过GPS\WIFI\局域网\4G等多种方式，可使多台设备画面完全同步★6.为保证播放内容的安全性，同时保证云服务器的安全可靠性，云发布服务器使用AES加密服务、防网络DDOS工具、WFS防火墙、HTTPS加密通道7.现场安装调试及联入专网 | 台 | 3 | 1000 | **3000** |

合同履行期限：由合同约定。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1. 参加本项目竞争性谈判的潜在供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3. 参加本项目谈判的潜在供应商须在黑龙江省政府采购网注册登记并审核合格。（不符合本条要求的供应商需提前办理注册登记并审核合格）
4. 具有本项目的经营资质和服务能力：

4.1企业营业执照（正本或副本）（三证合一的提供营业执照，如非三证合一的请额外提供税务登记证原件和组织机构代码证原件）；

4.2基本账户开户许可证或“基本存款账户信息”证明；

4.3提供在黑龙江省政府采购网注册登记并审核合格打印页；

4.4供应商法定代表人参加谈判会议的需持本人身份证原件，不是法定代表人的须持有《法定代表人授权委托书》（统一格式）及身份证原件；

4.5企业法人和法定代表人无行贿犯罪声明函(提供在中国裁判文书网上查询并出具有效的法人、法定代表人无行贿犯罪记录查询结果,（网页打印页或截图并加盖单位公章），http://wenshu.court.gov.cn/，如有行贿犯罪行为的将否决其投标）；

4.6供应商自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商及其法定代表人进行信用查询（提供网页打印页或截图并加盖单位公章），若有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单记录的，投标将被拒绝。

4.7供应商自行通过“中国政府采购网”（网址：http://www.ccgp.gov.cn）核查供应商政府采购严重违法失信名单；（提供网页打印或截图并盖单位公章），列入被禁止参加政府采购活动，严重违法失信名单采购将被拒绝。

4.8本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年 06月 22日至 2022年06月24日，每天上午09:00至11:30，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：黑龙江圣日招标代理有限公司（黑河市北国明珠二期B栋4号门市）

方式：现场获取

请前往黑龙江圣日招标代理有限公司（黑河市北国明珠二期B栋4号门市）获取竞争性谈判文件。

售价：人民币0元。

只有通过上述方式获取竞争性谈判文件的供应商方有资格参加本项目的竞争性谈判活动。

四、响应文件提交

截止时间：2022 年06月28日14点30分（北京时间）

地点：黑龙江圣日招标代理有限公司（黑河市北国明珠二期B栋4号门市）

五、开启

时间： 2022 年06月28日14点30分（北京时间）

地点：黑龙江圣日招标代理有限公司（黑河市北国明珠二期B栋4号门市）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

文件质疑：供应商认为竞争性谈判公告、竞争性谈判文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑文件应按照黑河市政府采购网--办事指南《政府采购供应商质疑函范本》编制，并提交正本一份，副本二份。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：　黑河市公安交通警察支队

地 址：　魁星路与铁路街交叉口

联系方式：　龙先生 19104563659

2.采购代理机构信息

名 称：　黑龙江圣日招标代理有限公司

地　　址：　黑河市北国明珠二期B栋4号门市

联系方式：　18645650591

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电　　 话：　18645650591

黑河市公安交通警察支队

黑龙江圣日招标代理有限公司

2022年06月21日