**投标邀请**

项目概况

 吉林大学学生公寓多功能组合床、公寓椅 的潜在供应商应在长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部获取招标文件，并于2022年7月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JLU-WT22070、采购编号：GXTC-A1-22680073

项目名称：吉林大学学生公寓多功能组合床、公寓椅

预算金额：2,623,000.00元

最高限价：2,623,000.00元（含税价）

采购需求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 预算单价（含税） | 分包预算  （万元） | 备注 |
| 01 | 公寓椅 | 详见附件 | 2350把 | 180元/把 | 42.30 | 供应商可以兼投兼中 |
| 02 | 学生公寓多功能组合床 | 详见附件 | 500组（双人位） | 4400元/组 | 220 |

交货时间或交货期：合同签订之日至2022年8月15日前送货并安装到位。

交货地点：吉林大学各校区学生公寓指定寝室。01包公寓椅安置在吉林大学中心校区等7个校区。02包学生公寓多功能组合床安置在吉林大学中心校区大学城3公寓、南湖校区、和平校区。

中标供应商数量：每包1家。

付款方式：货到验收合格后100%付款。

质保期：60个月。

是否接受进口产品投标：否

合同履行期限：合同签订之日至2022年8月15日前送货并安装到位，质保期60个月。

本项目不接受联合体投标。

## 二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取招标文件

时间： 2022年6月30日至 2022年7月14日，每天上午9:00至12:00，下午13:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层

方式：第一步：将法定代表人授权委托书及被授权人的有效身份证明材料复印件加盖公章后扫描发至采购代理机构邮箱（2232574732@qq.com）（邮件主题备注：组合床、公寓椅GXTC-A1-22680073+供应商全称）。代理机构当日16时00分前会对供应商发送至邮箱的资料进行确认。对资料合格的供应商，代理机构将《报名登记表》电子版回复至供应商邮箱；

第二步：供应商应在代理机构业务系统中点击下方链接注册完善供应商信息http://user.gxzb.com.cn/ztb/unit/login/register.jsp（上述网址仅限电脑端浏览器使用，手机等移动端无法使用），未注册将影响供应商参与，请尽快完成，注册时交易主体类型请选择“投标单位”（免费注册，已注册过此系统的单位无需重复注册）；

第三步：供应商按要求填写后，将：⑴word版《报名登记表》⑵签字扫描后《报名登记表》⑶标书款汇款回执单发送至代理机构邮箱。

账户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司吉林省分公司

开户行名称：招商银行长春分行营业部

账 号：4319004335101112200010245

注：请供应商在汇款时务必简写注明所参加项目的编号（合同包号）、款项用途、单位简称。例：××单位GXTC-A1-22680073标书款。

售价：人民币300元/包，售后不退。只有购买了招标文件并登记备案的供应商才有资格参与项目。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年7月21日9点30分（北京时间）

地点：国信国际工程咨询集团股份有限公司（长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层会议室）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.对小微企业的产品给予10%价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

2.优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

3.本项目投标文件递交截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

5.请供应商在汇款时务必注明所投标项目的招标编号（合同包号）及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标文件无效等后果由供应商自行承担。

6.本项目招标公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、吉林大学招标与采购管理中心上发布。

7.投标保证金的形式：电汇、银行转账、支票、汇票、本票、保函等非现金形式。采用电汇方式提交投标保证金时，保证金须从供应商的基本账户转出，请按以下内容办理：

投标保证金的金额：01包：5000元 02包：20000元

接收保证金开户行、账号：

账户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司吉林省分公司

开户银行：招商银行长春分行营业部

账 号：4319004335101112200010245

供应商在汇款时务必注明所参与投标项目的编号（合同包号）及用途，否则，因款项用途不明导致投标文件无效等后果由供应商自行承担。提交投标文件截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。

8.样品要求：01合同包的供应商需提供1把公寓椅样品。02合同包的供应商需提供1组学生公寓多功能组合床样品，对于组合床中的桌面注塑封边、踏步面板，可以不用在样品中完全按照技术参数要求展示。踏步面板可用其他尺寸塑料件或用钢、木材质替代，桌面可用pvc封边替代，不影响现场打分，但需提供供应商现自有桌面注塑封边、踏步面板的结构小样（原结构的1/4左右即可）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

　　　1.采购人信息

名 称：吉林大学

地址：吉林省长春市前进大街2699号

联系方式：李老师0431-85167309

2.采购代理机构信息

名 称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地　址：长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部

联系方式：0431-81852896

3.项目联系方式

项目联系人：张娉婷、于越、周映乔

电　话：0431-81852896

附件：

01包 公寓椅参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 材质 | 规格 | 备注 |
| 座面板 | 胶合板 | 410×460×12（㎜） | 环保标准达到E1 |
| 靠背板 | 胶合板 | 370×460×12（㎜） | 环保标准达到E1 |
| 立柱 | 国标扁圆管 | 20×40×2.0（㎜） |  |
| 背柱 | 国标扁圆管 | 20×40×2.0（㎜） |  |
| 拉筋 | 国标圆管 | 19×19×1.3（㎜） |  |
| 靠背板、座面板固定架 | 国标扁圆管 | 20×40×2.0（㎜） |  |
| 固定钉 | 钢 | Φ6×30（㎜） |  |
| 立柱防滑胶套 | PPC塑内含尼龙材质 | 插入15mm，外露3mm |  |
| 坐垫、背靠芯 | 聚氨酯泡沫 |  | 柔软型高密 |
| 布料 | 麻绒 |  | B1级防火 |

02包 学生公寓多功能组合床技术要求

一、主要规格尺寸

规格：长4550mm×宽1000mm×高2050mm，学生公寓多功能组合床横梁下沿距地面高度不低于1655mm，每组含2人位。

二、具体要求

1.材质要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部件名称 | 材质 | 规格 | 备注 |
| 床立柱 | 异型钢管 | 不低于70mm×60mm×1.2mm | 闭合管 |
| 床立柱外套脚 | 注塑材质 | 厚度不低于2.0mm，  高度不低于30mm | 与立柱匹配 |
| 床横梁 | 异型钢管 | 不低于35mm×85mm×1.2mm | 闭合管 |
| 床屉横梁 | 国标方钢管或异型钢管 | 不低于30mm×30mm×1.0mm | 两端嵌套消音套 |
| 后拉杆 | 国标方钢管 | 不低于25mm×50mm×1.0mm | 插库式连接 |
| 床板 | 松木集成材 | 1900mm×900mm,厚度不低于15mm | 与框架匹配 |
| 床头上横梁 | 国标方钢管 | 不低于25mm×25mm×1.0mm | 焊接 |
| 床头护栏立柱 | 国标方钢管 | 不低于20mm×20mm×1.0mm | 焊接 |
| 床头护栏封板 | 国标冷轧钢板 | 不低于0.8mm | 焊接 |
| 床尾护栏 | 国标圆钢管 | 不低于φ19mm×1.0mm | 壁厚不低于1.0mm |
| 床尾封板 | 国标冷轧钢板 | 不低于0.6mm | 焊接 |
| 前护栏 | 圆管、扁圆管、D型管、冷轧钢板 | 采用不低于φ32mm圆管、不低于15×30mm扁圆管、不低于25mmD型管与不低于0.8mm冷轧钢板 | 前护栏带弧度 |
| 蚊帐杆 | 国标圆钢管 | 不低于φ16mm×1.0mm | 壁厚不低于1.0mm |
| 蚊帐杆固定  塑料套 | 塑料 | 与立柱匹配 | 塑料套可锁紧并  固定蚊帐杆 |
| 桌面 | 浸渍胶膜纸饰面  刨花板 | 1020mm×600mm×25mm | 桌面四周采用一体注塑包边，下设横梁 |
| 衣柜锁 | 合金 | 舌型挂锁 | 符合要求标准 |
| 挂衣杆 | 不锈钢圆管 | 不低于0.8mm的φ19mm不锈钢圆管 | 挂式连接 |
| 踏步梯的踏步支架 | 国标方钢管 | 不低于25mm×25mm×1.0mm | 与框架匹配，通过螺栓与两侧床头横梁紧固连接 |
| 踏步柜 | 国标冷轧钢板 | 不低于1050mm×550mm×720mm | 钢板厚度不低于0.8mm，下托架通过螺栓与两侧床头横梁紧固连接 |
| 踏步面 | 吹塑材质 | 不低于550mm×225mm×20mm | 上表面设有防滑凸起，下方需有钢板支撑 |
| 功能置物篮 | 20mm×20mm×1.0mm方管，2.5mm圆筋拉网 | 不低于500mm×800mm×150mm | 底部带定向轮 |
| 衣柜 | 国标冷轧钢板 | 1650mm（含调整脚）×600mm×900mm | 正面钢板厚度不低于1.0mm，底部、侧面不低于0.8mm，顶部、背面不低于0.6mm；内部后方设置三块死隔板 |
| 穿衣镜 | 玻璃银镜 | 500mm×300mm | ≥2.5mm厚 |
| 书柜 | 国标冷轧钢板 | 1650mm（含调整脚）×900mm×300mm | 正面钢板厚度不低于1.0mm，侧面及背面不低于0.8mm |
| 横书斗 | 国标冷轧钢板 | 1020mm×330mm×300mm | 正面钢板厚度不低于1.0mm，侧面及背面不低于0.8mm |
| 门轴 | 钢制 | 不低于直径5mm |  |