**更正函**

现对“四川大学华西口腔医院口腔颌面外科内固定钛钉板采购项目”（ SCIT-ZG（Z）-2022040028）作如下更正：

一、投标截止时间和开标时间更正为：2022年7月14日13:30（北京时间）。

二、招标文件第三章中其他响应性投标文件“格式2-4 开标一览表”格式更正。

三、招标文件第六章“二、 商务要求”中“\*2．付款方法和条件：每批次交付后，根据实际交付量和中标单价据实结算。”更正为“\*2．付款方法和条件：每批次交付后，根据实际交付量和中标单价（即中标单价=单价限价×（1-中标下浮率））据实结算。”

四、招标文件第六章“二、 商务要求”中增加“7.（实质性要求）报价说明：本项目采用下浮率报价，投标人应在本项目单价限价的基础上，进行下浮率报价。如果产品基准价为10元，下浮率是20%，实际支付金额=10\*（1-20%），即实际支付金额为8元。”

五、招标文件第七章中“4.2.2综合评分明细表”中“报价”评分标准更正为：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30.0% | 30.00 | 1、评标委员会按照以下权重计算投标人报价得分：钛板（共14种规格型号，每种规格型号权重为5%）、钛钉（共3种规格型号，每种规格型号权重10%）  2、满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)\*30%\*100\*对应权重；  注：基准价=1-最高下浮率。  3、以所有规格型号得分汇总后为该投标人最终报价得分。 | / |

六、本项目其余事项不变。

特此说明。

“开标一览表”更正后格式附后。

**格式2-4**

### 开标一览表

第XX包

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | | 规格型号 | | | 制造商家 | 投标报价 | 交货时间 | 是否属于进口产品 | 备注 |
| 1 | 口腔颌面外科内固定钛钉板 | 钛板 | 正颌L形板（2+2孔） | L型2mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 2 | L型4mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 3 | L型6mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 4 | L型8mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 5 | L型11mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 6 | L型13mm | 厚0.5mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 厚0.7mm |  |  |  |  |
| 厚0.8mm |  |  |  |  |
| 厚1.0mm |  |  |  |  |
| 厚1.25mm |  |  |  |  |
| 7 | 正颌矢状劈开固定板（2+2孔） | 连接杆部位长度6mm | 厚1.0mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 8 | 连接杆部位长度8mm | 厚1.0mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 9 | 连接杆部位长度10mm | 厚1.0mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 10 | 连接杆部位长度12mm | 厚1.0mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 11 | 双曲设计颏板（5孔） | 偏移度4mm | 厚0.7mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 12 | 偏移度6mm | 厚0.7mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 13 | 偏移度8mm | 厚0.7mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 14 | 偏移度10mm | 厚0.7mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 1 | 钛钉 | 正颌螺钉 | 长度3mm-18mm | 直径1.55mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 2 | 4-8mm螺钉 | 螺距0.6mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |
| 3 | 10-18mm螺钉 | 螺距1.0mm |  | 下浮率为 % |  |  |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

4、如是进口设备，须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的，供应商以进口产品进行投标时，将视为无效投标。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。