采购物品清单一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 99春秋战训服 | 26 | 套 | 1.材质：战训服面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成，面料克重：200±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。2.织法：采用三立格织法。3.款式：符合公安部制式特警战训服要求。4.功能特性：战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸。战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。 |
| 2 | 99夏战训服 | 26 | 套 | 1. 战训服面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成，面料克重165±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用三立格织法。2. 战训服款式符合公安部制式特警战训服要求。3. 战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。4. 配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸5. 战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。6.上衣袖子可挽起并用束缚带固定，可作为短袖穿着。 |
| 3 | 99夏短袖战训服 | 26 | 套 | 1. 战训服面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成，面料克重165±5克。具有良好的耐磨、防尘、防静电、防褪色功能，抗撕拉力≥180磅，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用三立格织法。2. 战训服款式符合公安部制式特警战训服要求。3. 战训服具备多个装备兜，可携带多种单兵装备。4. 配有臂章、胸标及后背矩形警标，并且根据作战环境的需要，所有标识均可随时摘卸5. 战训服的领口配有立领设计带，裤腰、裤口处可自由收放，作战裤的膝部、臀部有加厚防磨处理，满足了作战及便装的要求。 |
| 4 | 99式战训帽 | 27 | 顶 | 1.面料采用棉涤混纺，40%±5的精束棉与60%±5的涤纶制成。面料克重200±5克。2.具有良好的耐磨、防尘、抗撕拉、防褪色功能，耐水洗色牢度≥4级，耐磨色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐光色牢度≥5级。面料采用三立格织法。3.作训帽需采用小帽檐设计，不遮挡视线。4.作训帽上警徽采用刺绣制作，增强立体感。 |
| 5 | 战术帽 | 26 | 顶 | 1.采用全棉斜纹布制作2.刺绣“警察”标识3.头围可进行调整4.适用于作战、休闲佩戴 |
| 6 | 99短袖战训T恤 | 26 | 件 | 1.采用锦型棉面料制作。2.具有超强弹性，穿着更舒适，透气性更好。3.颜色：黑色。 |
| 7 | 99长袖战训T恤 | 26 | 件 | 1.采用95%的棉，5%的莱卡制成，具有超强弹力。2.穿着舒适，透气性好，有良好的排汗功能且不易变形。3.特有的左臂警察标识和前胸“police” 标识，突显警务人员身份。4.颜色：黑色。 |
| 8 | 特警冲锋衣 | 27 | 件 | 1.局部功能可提供短枪、刃等装备收纳、隐藏；2.面料采用高弹、高强度、防泼水聚酯纤维材料，穿着灵活自如、风雨无阻，可满足多种环境下使用；3.内里采用高品质网眼面料拼接设计，使整件衣服具备外抵风雨内调湿气的功能；4.设有可隐藏式身份识别功能。材质说明：面料采用高弹、高强度、防泼水聚酯纤维材料；里料采用高品质透气网眼材料。 |
| 9 | 多功能战训靴 | 26 | 双 | 1.鞋底：采用高密度含碳橡胶的外底材质，具有防滑、防酸、防油等功能，纹路设计保证了良好的抓地性。2.鞋底构成：橡胶缓冲支撑层、EVA接触合成层、鞋跟底部的抗冲击设计，保证了鞋底和鞋跟具有良好的抗撞击缓冲性能。采用最新鞋内衬填充技术，穿着舒适轻巧，一双鞋的重量≤1KG。3.鞋腰：采用侧拉链穿脱设计；拉链选用“YKK”品牌，保证拉链的耐用性。4.鞋面：以2mm厚的头层牛皮结合高效透气尼龙布、牛翻绒制成。5.鞋帮：为保证腿部舒适性，鞋帮上口处有弹性填充层。鞋腰外侧设有战术挂带，鞋帮高度为8寸，鞋帮外侧有黄色‘特警’圆形标识。6.内里：采用抗菌、高透、防潮里衬，保证鞋内干爽、透气。 7.鞋垫：内置凯芙拉材质防刺鞋垫，鞋垫后跟处加厚设计，具有减震并缓解脚底压力的作用。 |
| 10 | 特警战训腰带 | 26 | 条 | 1.符合公安部99式要求2.腰带最大周长1160mm，最小周长是650mm3.腰带是阻燃机织带制成，整体密度高，保证舒适性的同时耐断裂性能强4.耐光色牢度大，耐磨檫力强，具助燃性能，插口结合力强，耐高温。5.颜色：黑色 |