**1.采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品目号 | 标的名称 | 数量 |
| 01 | 硬质支气管镜 | 1套 |

**2.技术要求（本项要求应在项目要求应答表中应答）**

|  |  |
| --- | --- |
| ▲1. 用于各种呼吸内镜介入治疗，诸如气道扩张、气管支架植入、球囊扩张、冷冻及氩离子凝固术。  ▲2.可与我院Storz硬质支气管镜主机（TC200）匹配。 | |
| 序号 | 技术参数（带▲号的为实质性要求，不满足视为无效投标。如涉及专用耗材试剂必须明确标识） |
| 1▲ | 柱状晶体0度直视式内窥镜，直径≤5.5mm，工作长度≥500mm，1个。 |
| 2 ▲ | 可高温高压、气熏或低温等离子消毒。 |
| 3▲ | 可配套多种型号不同口径或长度的支气管镜套管，数量≥5根。 |
| 4▲ | 配备光学抓钳1个，用于抓取硬物异物取出功能，可通过工作通道进行气管及支气管内异物取出。 |
| 5▲ | 配备各种型号普通抓钳，用于各种异物夹取，数量≥5根 |
| 6▲ | 配套导光束，数量≥2根 |
| 7▲ | 分光镜，可高温高压消毒，用于与光纤相连,配套2根。 |
| 8▲ | 呼吸机适配器，用于支气管镜套管和呼吸设备之间的连接，配套2个。 |
| 9▲ | 密封帽，橡胶导引镜塞，配套2个。 |
| 10▲ | 接口，观察窗接口，配套2个。 |
| 11▲ | 接口，可移动调节切换密封帽与观察窗，配套2个。 |
| 12▲ | 器械导引帽，用于插入吸引管，配套2个。 |
| 13▲ | 注射套管，正压辅助通气系统，外径3.5mm，配套2根。 |
| 14▲ | 抽吸功能，可外接吸引器进行抽吸。配备不同型号吸引管2根。 |
| 15▲ | 无专用耗材试剂，机器预计使用10年 |

▲**3.商务要求（本项要求应在项目要求应答表中应答）**

## 3.1 交货安装时间：签订合同后90天内。

## 3.2 交货地点：四川省肿瘤医院。

## 3.3 维保：维保3年，维保期后价格不超过合同总价的5%。

## 3.4 付款时间及结算方式：全部运到采购人指定地点，产品无任何质量问题，技术性能达到要求且安装调试合格,能完全正常使用，经双方共同签署验收报告后, 采购人凭供应商的付款申请90日内向供应商支付合同总金额的90%。保修期届满，货物无任何质量问题，采购人凭供应商付款申请在扣除按照本协议约定由供应商承担的费用后（如有），90日内支付余款。

**【注：本章**▲**要求均为实质性要求，不允许负偏离】**