**采购清单及技术参数要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **产品描述** | **数量** | **单位** |
| 1 | 书画桌凳（1+1） | 1.古典式设计，环保油漆，榫卯结构；  2.桌规格：1195×600×710mm ，架脚料30mm 厚，架脚空内65mm，侧内空18mm，三根竖料内空40mm。3.凳规格：450×350×425mm ，脚垫料30mm 厚，架脚空内70mm，侧内空90mm，三根竖料内空20mm。（开标时响应人需提供所投的桌凳样品到开标现场） | 50 | 套 |
| 2 | 书法笔 | 材质：酸枝木；规格：12针；工艺：龙头设计，榫卯拼接。 | 50 | 只 |
| 3 | 笔架 | 材质：鸡翅木；工艺：龙头设计，榫卯拼接。 | 50 | 个 |
| 4 | 电视（包括主机） | 75英寸 | 1 | 台 |
| 5 | 立式空调 | 3P | 2 | 台 |
| 6 | 砚台 | 材质 :玉山罗纹石;尺寸：12CM | 50 | 台 |
| 7 | 圆凳 | 1、凳：规格为直径 370mm\*高 450mm;  2、主要技术参数：桌脚全部采用20㎜×40㎜×壁厚1.0㎜优质椭圆管，脚套采用PVC 塑料内套，凳面连接翼采用160㎜×160㎜×2㎜厚钢板托盘制作，凳面板采用橙色、  中空吹塑一次成型。圆凳面，规格为直径370㎜（±2㎜）×厚50㎜（±2㎜），连接件、配件采用防松螺丝，螺帽固定。  3、工艺要求：铁件部位要求做到焊接饱满、无漏焊，无夹焊、无气泡，焊口经磨平处理，磷化、酸洗、清洗、静电喷塑、高温固化。  响应文件中**提供原材料制造商国家行政机关计量认证认可的第三方检测机构出具的 “碳素钢管”委托抽检（抽样基数≥50根）报告：检验依据：参照GB/T 3325-2017、QB/T 3826-1999检验项目包含而不限于：外观性能要求【金 属件（喷涂层）】，耐腐蚀（中性盐雾试验（NSS法）≥1000h（涂层本 身的耐腐蚀等级10级、涂层对基体的保护等级10级）。**（开标时响应人需提供所投的桌凳样品到开标现场） | 20 | 个 |
| 8 | 垃圾桶 |  | 50 | 个 |
| 9 | 运输费 |  | 1 | 项 |