# 项目需求及技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 型号 | 制品（  铜、铝、钢、碳钢、铸铁） | 参数 | 质保期 | 备注 |
| 1 | D9底盘 | 4500轴距 |  | 康机195马力、东风6挡 | 东风4S店质保1  年或3万公里 |  |
| 2 | 14方水罐 | Q235 | 碳钢材质 | 厚度3.75MM | 1年 |  |
| 3 | 威龙洒水泵 | 60/90 | 铸铁材质 |  | 1年 |  |
| 4 | 前冲 |  | 铝合金材质 | 底盘前方对冲、气动球阀，驾驶室操作 | 1年 |  |
| 5 | 后洒 |  | 铝合金材质 |  | 1年 |  |
| 6 | 侧喷 | 鸭嘴式 | 铝合金材质 | 车尾部左右两侧 | 1年 |  |
| 7 | 高炮 |  | 铝合金材质 | 炮喷射形状可调：直冲状、大雨、中雨、毛毛雨 | 1年 |  |
| 8 | 后平台 |  | 碳钢材质 | 后平台带有防滑纹 | 1年 |  |
| 9 | 后平台球阀接口 | 直径25# |  |  | 1年 |  |
| 10 | 后爬梯 |  | 碳钢材质 |  | 1年 |  |
| 11 | 汽车高低音喇叭装配好 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水管（配橡胶水管型号） | 1米 | 不锈钢 | 橡胶水管与不锈钢间配一阀门开关 |  | 20#口径的出水口 |
| 13 | 铝合金电子炮 |  | 铝合金材质 |  | 1年 | 选（加）装 |
| 14 | 铜出口 |  | 铜材质 |  | 1年 | 选（加）装 |
| 15 | 气动球阀 |  | 不锈钢 | 驾驶室操作 | 1年 | 选（加）装 |
| 16 | 水管（配直径25#） | 30米 | 橡胶 |  |  | 选（加）装 |
| 17 | 三弯前冲 |  | 铝合金材质 | 人工可调向 | 1年 | 选（加）装 |
| 18 | 后左右箭头警示灯 |  | LED |  |  | 选（加）装 |
| 19 | 后红蓝爆闪警示灯 |  | LED |  |  | 选（加）装 |