采购项目技术、服务及商务要求

**一、项目技术要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 清洁整理存放组合器具 | 430\*300\*15000/1000\*300\*1500/910\*300\*1400 | 29组 | ▲1、钢材选用一级冷轧钢板，钢板裸厚≥1.2mm。  2、钢板表面处理工艺：表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后利用静电科技使粉沫涂料平均喷涂于钢板工件上。  3、喷涂材料选用符合HG/T 2006-2006标准的热固性粉末涂料，硬度≥2H，附着力达≤1级，弯曲试验≤4mm，耐压,强度大,抗冲击不易形；采用静电粉沫喷塑,无有机溶液,无污染；  4、锁具：采用优质锁具。  ▲5.柜体底部加装一层抗菌溴化板,其特点是抗菌、耐磨、防污、表面硬度高；投标时须提供第三方检测机构出具的具有CMA或CAL或CNAS标识且带二维码的《抗菌溴化板》检测报告加盖送检单位的鲜章复印件，二维码需清晰可查真伪同时提供出具检测报告的机构官网带明显标识的截图加以佐证，检测内容包括：（1）无毒害铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB；（2）邵氏硬度符合（检测依据GB/T 2411-2008）；（3）表面抗菌性能检测报告，投标时在对应的检测机构信息网站报告检测编号查询真伪。  6.配置各种挂钩及不锈钢垃圾桶和配套三个定制垃圾铲。 |

**三、商务要求（实质性要求，不满足作无效响应）**

**1. 交货时间、交货地点要求**

1.1 交货时间：合同签订后30日内完成。

1.2交货地点：采购人指定的地点。

**2. 付款方式要求（不允许变动）**

2.1验收合格后一次性支付。

2.2 成交单位须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付及办理结算。