项目采购需求明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目及品种名 称 | 采购编码（军用物资编目码） | 规格型号 | 质量技术标准 | 计量单位 | 采购数量 | 预算金额（万元） | 最高限价（万元） | 交付（实施）时间 | 采购方式建议 | 备注 |
|
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 某单位车辆定点维修供应商入围项目 |  |  |  | 项 | 1 | / | / | 自合同签订之日起一年 | 公开招标 |  |

技术参数

一、车辆维修项目基本情况

某单位，下文简称“甲方”，通过公开招标的方式确定3家车辆定点维修入围单位，下文简称“乙方”，分别为甲方车属单位提供车辆维修服务（甲方车属单位主要分布于塘沽以及经济技术开发东/西区、大港地区），服务期为：自合同签订之日起一年。

某单位共有车辆装备百余台次，涉及丰田霸道、大众途锐、北汽BJ80等电脑集成度及维修保养要求较高的车辆装备以及长城哈弗H6越野车、桑塔纳轿车、江铃小卡、上汽大通、宇通/衡山宿营大型客车、依维柯/全顺中型客车、五菱宏光小型客车；解放/斯太尔/平柴/宿营/设障/排障等运输型车辆、三力油罐车等；同时，兼具进口福特防曝车、轻（重）型防曝巡逻车、东风通信车、斯太尔水泡车、东风炊事车、陕汽德龙运净水车、消防车、16吨起重机、多功能排障车等专业型车辆。常用车辆主要有：丰田霸道、大众途锐、北汽BJ80、长城哈弗H6越野车、桑塔纳轿车等小型车辆，上汽大通、依维柯、全顺等中型客车及依维柯车型防曝巡逻车，宇通/衡山客车，解放型运输车辆。

二、车辆维修项目具体要求

（一）车辆维修保养项目范围

**1.维修类：**车辆底盘检测维修，发动机、变速箱性能检测维修以及车辆制动平顺/通过性检测维修等，同时包括车辆常用电子元件、传感器、表盘和微机控制系统的检测维修和对车材配件的检修及更换服务。

**2.保养类：**发动机、底盘、电气设备保养等，更换三滤，更换添加机油、防冻液、变速箱油、刹车油等油脂类车辆油料，做好清洁喷漆、润滑紧固、调整加注、充气（氟）充电等工作。

（二）车辆维修保养项目相关技术标准（参考执行）

**1.机油及机油滤清器：**润滑油规格指标，液面高度符合规定，机油滤清器密封良好，无堵塞。

**2.空气滤清器：**真空软管安装牢固，进气转换阀工作灵敏准确。

**3.油箱（管）燃油滤清器、燃油泵：**接头无破损渗漏，紧固可靠，燃油滤清器及燃油泵工作正常，油压符合规定。

**4.散热器、水泵、节温器、传动皮带**：散热器及软管无变形破损渗漏，箱盖接合表面良好，胶垫无老化，水泵无漏水无异响，节温器工作性能正常，皮带无裂痕磨损。

**5.转向传动机构**：转向盘自由转动量符合规定，转向轻便灵活，无卡滞漏油现象，垂臂及转向节臂无弯曲裂损，各部螺栓连接紧固。

**6.离合器：**离合器踏板自由行程符合规定，接合平稳，分离彻底，无抖动异响及打滑现象。

**7.变速器、差速器：**密封良好，通气孔畅通，无异响跳动和乱档现象。

**8.传动轴及中间轴承：**无裂纹损坏，卡箍可靠，传动轴支架无牢固不松旷，无卡滞无异响，中间轴承间隙符合规定要求。

**9.前轮制动：**制动底板无变形，装置螺栓紧固，凸轮轴转动灵活，无卡滞，转向间隙符合规定，转向节无裂纹，与螺母配合无径向松旷，保险片作用良好，油封不漏油，转向节臂装置螺栓紧固且力矩符合标准要求，轮毂无裂损，轴承外座圈无裂纹，制动鼓外边缘不得高出工作表面，检视孔完整，内径尺寸误差及左右内径差符合要求，轮胎螺栓齐全完好，制动蹄支承销孔涂拭润滑脂，转动无异响。

**10.后轮制动：**轮毂通气孔畅通，转动灵活，制动底板无变形，连接栓力矩紧固，凸轮轴转动灵活，油封完好，无损坏漏油，轴承保持架无断裂且内座圈无裂纹，制动蹄无裂纹变形，摩擦片无破损，复位弹簧无变形且拉力良好，轴承外座圈无松动损坏，制动鼓无裂纹，半轴螺栓齐全且无弯曲变形。

**11.制动阀、制动管路、制动踏板：**制动踏板自由行程符合标准，制动阀与管路接头连接可靠，无漏气。

**12.驻车制动：**符合车辆技术性能规定且作用正常。

**13.轮胎（含备胎）：**气压符合规定标准，无裂损老化变形且气门嘴完好，轮胎螺栓紧固，符合装用规定，胎面无石子、铁钉扎入，确保车辆正常行驶。

**14.蓄电池：**安装牢固，电解液液面符合规定标准。

**15.灯光、仪表、喇叭、雨刮器、全车电器线路：**灯光、喇叭及各类仪表盘和信号装置功能运行正常，雨刮器电机运转良好，连动杆连接可靠，全车线路布线整齐，绝缘良好。

**16.空调装置：**制冷（加热）效果良好。

**17.润滑脂：**加注润滑脂的部位实现润滑。

上述未尽事宜均按国家相关车辆维修标准执行，确保最大限度恢复车辆技术性能。

（三）车辆维修保养项目服务要求

1.乙方须具有汽车维修行业营业许可资质证；经营时间达到3年以上；具有独立民事责任能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力以及具备300平方米以上的车辆维修间、烤漆房，以房产证或房屋租赁合同为准（要求签订日期最少距离开标当天3个月），并有明确的车辆维修规章制度。

2.乙方的维修地点必须在甲方驻地（塘汉公路2546号为中心往外辐射25公里）内，且临近甲方车辆主要分布地区（甲方车属单位主要分布于塘沽以及经济技术开发东/西区、大港地区）。

3.乙方需要具备车辆维修专业化团队。①应具备车辆维修技术人员、机修技工人员等，同时还拥有高级鉴定车辆维修技术人员，应提供至少2名钣金工、2名喷漆工、2名高级机修工，安全员1名并提供人员证书及投标单位为其缴纳最近一个月的社保证明。提供团队人员构成，工资待遇、保险等相关材料。②能够主修常用车型（丰田霸道、大众途锐、北汽BJ80、长城哈弗H6越野车、桑塔纳轿车等小型车辆，大通/依维柯/全顺中型客车及依维柯车型防曝巡逻车，宇通/衡山客车，解放型运输车辆），具备维修支队其他车型能力，并具备一次性同时满足多台车辆的维修抢修能力。③具有为党政机关、企事业单位等大型团体组织提供维修服务且具备一定车辆批次/量维修能力，出具为党政机关、企事业单位等大型团体组织提供维修服务协议。

4.乙方需要具备相应的维修设备，如：举升机、动平衡机、发动机吊车、喷油嘴清洗机、自动变速箱油更换机、充氟一体机以及相关车型的电脑检测仪和轴承压床等以满足单位维修需求。

5.乙方要提供热情周到的维修服务，维修保养质量严格按照维护修理等级规定的作业范围及标准进行维护修理，坚持“三级检验”，即进厂检验、过程检验、出厂检验，以确保维修保养质量。

6.乙方应为甲方提供24小时（含双休日、节假日）的优质维修服务，确保满足甲方紧急维修需求且不增收甲方任何紧急修理费用。

7.甲方车辆如在行驶过程中发生故障（天津市辖区以及临近河北省境内周边地区，如：河北青县等），乙方应提供紧急救助服务，及时赶到故障现场开展维修服务且不增收任何应急救助修理费用（时限要求：市辖区60分钟以内，青县100分钟以内）。

8.甲方主要分布地区任何车辆发生故障无法到修理厂维修时，乙方应免费提供上门维修服务，及时赶到甲方车辆所在驻地进行维修且不增收任何正常修理费用之外的费用（时限要求：60分钟以内）。

9.经乙方维修保养后出厂的车辆，其维修部位严格按国家汽车维修行业管理规定作业，如保修期内出现质量问题属乙方责任，由乙方承担维修费用。

10.如乙方提供的车材配件因质量问题（保修期内）造成或衍生连带车辆损坏的则由乙方负全部责任，除担负修理和材料费用外，还应给予甲方损失赔偿。

11.乙方应严格按照甲方维修申请单所规定的维修保养内容进行维修服务，如需增加修理内容，须经甲方同意，如在甲方不知情的情况下，发生既定维修内容以外的维修项目，甲方有权拒付维修费用。

12.乙方应拒修没有车辆维修申请单或申请单上没有甲方领导审批同意的车辆。正常维修情况下，乙方维修完毕后由甲方进行验收，经签字确认后由甲方将维修清单及回执带回单位存档备案。此外，甲方本级相关部门结合车辆维修具体情况适时进行联合验收。

13.乙方每季度为甲方进行1次覆盖式免费车辆检修，并出具车辆检修报告，如甲方遇有重大任务活动前，乙方应主动到甲方指定处为甲方提供免费车辆检修，上述检修中如发现车辆存在隐患问题，乙方须及时进行维修，维修经费按常态标准结算。

14.乙方所开具的发票必须是国家正规发票，提供国家税控系统出具的明细清单（含税务查询单），以此作为维修费用结算凭证。报销时，自甲方收到发票后，原则上1个月时间内，对公转账至乙方。

15.乙方不得以任何形式向甲方提供利益输出，包括：虚开发票、套取现金、赠送礼品以及无偿为甲方单位人员提供非列装车辆的维修服务。一经发现，并查证属实，甲方拒付所有维修费用并强制终止合同，必要时甲方将依据法律手段进行维权。

16.乙方按照甲方提供的制式格式表格，分单位、分车辆建立包括维修档案和健全独立的财务账目并实行微机管理，准确反映甲方车辆维修情况，必要时附详细影像资料留存备查。

17.乙方应为甲方提供相应车辆优惠服务，如：免费拖车、免费充气、保养电瓶、调整怠速、底盘检查、空调检查等；同时，甲方还可同时享受以下免费检测项目和免工时服务。

**免费检测项目：**节气门检测，怠速检测，底盘检测，轮胎气压检测，尾气检测与分析，检测长途行车时车辆出、回场性能指标等，检测点火系统，检测发动机冷却系统，检查变速箱一般状况，检查空调系统，检查传动系统，检查轮胎磨损及平衡状况，检查安全带状况，检查压缩机皮带状况，检查汽缸，上门检查全车状况，检测刹车制动等。

**免工时服务：**天津辖区拖车救援，添加玻璃水、防冻液、刹车油等补充油脂类液体，例行换季保养，调整四门轮胎充压、灯光等，更换火花塞，车辆四轮定位，检修刹车片，电脑检测等。

18.乙方须遵守甲方保密制度，凡车辆送修至乙方处，乙方不得随意拍摄与车辆维修无关的影像资料，不得在各种网络媒体发布与甲方车辆有关的信息图片，不得未经甲方允许以任何理由驾驶甲方车辆，如发生问题或引发连带后果的，甲方将严肃追责，如造成甲方损失的，甲方将启动司法程序维权。乙方赴甲方指定处进行车辆维修时，乙方要遵守外来人员进某单位工作服务的一系列规章制度，不得驾驶车辆驶入某单位，确需驾车驶入的，车速须限速至5km/h。

19.乙方要全力配合甲方审计调查工作，不得以任何理由回避甲方调查事项。

20.确定3家车辆定点维修入围单位后，甲方由相关部门组成调研组，对3家入围单位资质、实力、场地、能力、服务等进行全方位实地考察，存在与投标文件不符等虚假情况的，予以淘汰，最终确定车辆定点维修入围单位。甲方车属单位采取轮换制度选择入围单位进行车辆维修工作。

21.车辆维修单项3000元、批量3万元以下的，由车属单位直接选择车辆定点维修入围单位进行维修；单项3000元、批量3万元以上的，由各车辆定点维修入围单位进行报价，在质量技术同等的情况下，选择最低价者进行维修。

22.甲方调研组定期对天津地区车辆维修行业进行市场调查，掌握车材配件及相关维修服务项目的市场价格，并对乙方服务、质量、信誉、性价比等进行监督和综合衡量，如发现乙方有服务差、质量低、信誉低等情况，甲方可提前终止合同，如发现乙方有性价比不高、肆意抬高价格乱收费等情况，甲方可拒付维修费用并终止合同。

23.自合同签订之日起，乙方交付甲方质保金5万元，待1年合同期到后，如乙方均能有效履行甲方维修需求并无不良行为的，甲方将5万元质保金归还乙方。

经济要求

★一、服务时间、地点与方式

1.服务地点： 天津市及指定地点。

2.服务期限：自合同签订之日起一年

3.服务方式：24小时（含双休日、节假日）的优质维修服务，确保满足甲方紧急维修需求且不增收甲方任何紧急修理费用。

二、投标单位资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。