1．按国家、上海市相关标准和规范执行。包工、包料、包验收、包工期、包质量、包措施。

2．外机需吊装，全部安装在五楼楼顶，具体位置由学校根据配电方案指定。涉及到的穿孔、楼顶防水等由公司全部负责。

3．空调具体安装教室、具体位置和配电方案由学校指定。

4．空调安装需要根据学校教学规律进行，一般以晚上、周末、节假日为主。学校不支付任何额外的费用。

5．本项目涉及部分教室更换空调，中标单位需免费承担拆除工作（拆机换新约60台），拆下的原有空调及相关配件放置在学校指定地点，由学校全权处理。

6．主要辅料参考数据：15.9紫铜管（紫铜管配橡塑保温）约8000米，9.5管约6000米，6.4管约2000米。吊顶修复约250台。防水及墙洞约250个。