询价公告

教学内网桌面云建设B室内布置项目的潜在供应商应通过网上报名或现场报名的方式，从国家移民管理局常备力量第二总队政府采购科获取采购通知书，并于2022年6月23日10点（北京时间）前提交响应文件。

1. 项目名称及编号
   1. 项目编号：CG2022021B。
   2. 项目名称：教学内网桌面云建设B室内布置。
   3. 预算金额：185450.00（大写：壹拾捌万伍仟肆佰伍拾元整）。
   4. 采购人：国家移民管理局常备力量第二总队。
   5. 项目实施地点：国家移民管理局常备力量第二总队。
   6. 合同履行期限：签订合同60个日历日内完成终验。
   7. 采购需求
      1. 采购内容

| **序号** | **采购内容名称** | **数量** | **单位** | **规格参数** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光模块 | 4 | 个 | 万兆LC接口光模块，300米，多模，适用于SFP+接口。 |
| 2 | 液晶显示器 | 61 | 台 | 21.5英寸显示器(黑色)，屏幕比例16:9；面板类型VA；最佳分辨率：不低于1920x1080；屏幕比例16:9(宽屏)；支持VESA标准壁挂；机身厚度要求小于等于7.1mm；三面窄边框设计，支持多屏拼接；低蓝光不闪屏技术视频接口：D-Sub(VGA)，HDMI1.4；亮度：不低于250cd/m²；可视角度：178/178°；免工具拆卸，便捷安装。  液晶显示器制造商应当为国内企业。 |
| 3 | 键盘套装 | 61 | 套 | USB接口键盘鼠标套装。 |
| 4 | 服务器机柜 | 1 | 台 | 1.机柜采用冷轧钢板制作，要求板材厚度方孔条不少于2.0mm、不少于安装梁1.5mm、其余不少于1.0mm；  2.静态承重500KG（带支脚）；  3.机柜尺寸600mm宽\*1000mm深\*1200mm（22U）高（尺寸误差不超过5%），前后均为网孔门大锁，网孔通孔率不低于75%，门锁为高级典雅锁，颜色为黑色（RAL9004）；  4.配置：固定板一块，风扇组建一套，6位国标电源排插一个，方螺母螺钉，支脚及脚轮各四只；  5.耐指纹镀铝锌板方孔条，设备消除静电干扰，保护设备安全；  6.机柜内部4根方孔条，用于安装设备和固定层板，方孔条有清晰U数标识；  7.安装梁和方孔条全部采用单面镀膜60μm双面镀膜120μm镀铝锌钢板，具有寿命长、耐腐蚀、耐高温、更稳固、承重能力强的特点。 |
| 5 | 室内空调 | 1 | 台 | 能效等级：一级；立式；冷暖类型；工作方式：变频；冷暖电辅；空调功率3P；符合国家CCC认证标准；内机尺寸小于400×410×1900mm（尺寸误差不超过5%）；外机尺寸小于：1000×410×700mm（尺寸误差不超过5%）。 |
| 6 | 网线 | 300 | 米 | 六类非屏蔽双绞线。 |
| 7 | 防静电地板 | 75 | 平方米 | 单块规格600×600×40mm\*（尺寸误差不超过5%）；瓷砖面要求：表面须经严格除油、磷化、防锈处理后，再施以环氧树脂粉末静电喷涂处理成型；内芯：填充水泥+河沙（强度高）。 |
| 8 | 电脑桌 | 12 | 套 | 尺寸：3000×500×750mm（五人，尺寸误差不超过5%）；材料：桌子桌面板采用实木颗粒板材料，厚度不少于40mm，两侧支撑板厚度不少于25mm，其它板材厚度不低于16mm，抗弯力强，不易变形，耐磨环保，符合国家环保标准。 |
| 9 | 电脑椅 | 60 | 个 | 尺寸：530×520×760mm（单人，尺寸误差不超过5%），主体结构为木制，座面为皮质，符合国家环保标准。 |
| 10 | 辅材 | 1 | 批 | 包含且不限于插线板、电源线、水晶头、空气开关、光缆等未列入采购清单，但项目建设所必需的辅材。 |

* + 1. 采购要求

成交供应商应当按照采购人要求铺设（架设）线路、安装设施设备，所需费用应当包含在供应商总报价中，采购人不额外支付任何费用。

* 1. 现场踏勘
     1. 组织时间：2022年6月22日9点30分（北京时间）。
     2. 组织地点：国家移民管理局常备力量第二总队。
     3. 联系方式：0871-68097390或0871-68097391。
  2. 履约保证金
     1. 金额：成交价的5%。
     2. 缴纳方式：公对公转账或金融机构、担保机构出具的有效保函。
     3. 缴纳期限：合同签订之日起7个工作日内。
     4. 退还时间：终验通过后无息退还。

1. 申请人的资格要求
   1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
      1. 营业执照有效。
      2. 提供以下证明资料中的一种
         1. 自响应文件提交截止时间前三年内，任意1个年度的财务会计报表（成立不满1年的供应商根据实际情况提供）；
         2. 自响应文件提交截止时间前三个月内，开户银行出具的资信证明；
         3. 财政部门认可的政府采购专业担保机构对供应商进行资信审查后出具的担保函。
      3. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供自响应文件提交截止时间前6个月内，任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满6个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。
      4. 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力说明。
      5. 自响应文件提交截止时间前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供了加盖本单位公章的书面声明原件。
   2. 本项目面向中小微企业份额为：100%，仅限中小微企业参加。
   3. 本项目所属行业：工业。
   4. 本项目采购清单中无政府强制采购节能产品。
   5. 本项目的特定资格要求：
      1. 通过现场或网上的方式进行过报名；
      2. 有相应行业资质证明。
   6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
   7. 本项目不接受联合体报名。
2. 获取采购文件
   1. 时间：2022年6月16日至2022年6月21日，每天上午08:00至11:30，下午14:30至17:00（北京时间，周末及法定节假日除外）。
   2. 地点及方式：在本公告附件中下载报名登记表，填写完成后发送至QQ3591867635获取采购文件（添加好友后发送报名登记表，同时说明报名项目，发送QQ邮箱的无效）；或到国家移民管理局常备力量第二总队政府采购科现场报名后获取。
   3. 售价：0元（人民币）
3. 响应文件提交
   1. 截止时间：2022年6月23日10点（北京时间）。
   2. 地点：国家移民管理局常备力量第二总队教学楼111室。
4. 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

1. 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

采购人地址：云南省昆明市官渡区小板桥办事处羊甫社区大羊甫村705号。

采购人联系方式：0871-68097390或0871-68097391。

联系人：浦警官