|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **帕米尔消防救援站救援人员各班装修项目参数** | | | | | | | | |
| 工程名称：装饰装修工程 | | | | 标段：帕米尔消防救援站救援人员各班装修项目 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
|
| 1 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.工程部位:生态门拆除  2.门窗洞口尺寸:950\*2400 | | 樘 | 4 |  |  |
| 2 | 010801001001 | 木质门 | 1.工程名称:生态木质门  安装  2.门代号及洞口尺寸:M950\*2400 | | 樘 | 4 |  |  |
| 3 | 010401012001 | 封门洞 | 1.工程部位:堵门洞  2.尺寸:1\*2.4  3.两面墙抹灰，涂料 | | 个 | 4 |  |  |
| 4 | 011615001001 | 开孔(打洞) | 1.部位:原有房屋开凿门洞  2.打洞部位材质:砖墙  3.洞尺寸:1000\*2400 | | 个 | 4 |  |  |
| 5 | 011203001001 | 零星项目一般抹  灰 | 1.基层类型、部位:洞口抹灰 | | m2 | 19.2 |  |  |
| 6 | 010401012002 | 封窗洞 | 1.工程名称:窗户洞封堵  2.1.1\*1.8窗户拆除，用红砖封堵，内外墙抹灰，内墙白色乳胶漆，外墙做保温和涂料，调色和原外墙基本一致 | | 个 | 4 |  |  |
| 7 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:移空调器  2.增加铜管、电缆线2米 | | 台 | 4 |  | |
| 8 | 080904009001 | 监视器 | 1.名称:移电视机 | | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.工程部位:吊顶天棚  2.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人  3.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨  4.面层材料品种、规格:矿棉吸音板 600\*600 | | m2 | 233 |  |  |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED 平板灯  2.规格:600\*600 | | 套 | 11 |  |  |
| 11 | 01B002 | 线路改造 | 1.工程部位:室内线路改造  2.材料及人工 | | ㎡ | 233 |  |  |
| 12 | 011501003001 | 衣柜 | 1.工程部位:衣柜  2.材料种类、格:1.7标  厚实木生态板柜体、高2.4米 | | m | 55 |  |  |
| 13 | 01B001 | 床 | 1.工程名称:床 | | 张 | 31 |  |  |
| 14 | 01B002 | 线路改造 | 1.工程部位:室内线路改造  2.材料及人工 | | ㎡ | 233 |  |  |
| 15 | 011501003001 | 衣柜 | 1.工程部位:衣柜  2.材料种类、格:1.7标厚实木生态板柜体、高2.4米 | | m | 55 |  |  |
| 注：以上各项报价须包含税费、运费、安装费、人工费等其它费用。 | | | | | | | | |