

竞争性谈判文件

**采购项目名称：梧州职业学院智慧访客管理项目**

**采购项目编号：WZZC2022-J1-990423-GXGB**

**采 购 单 位：梧州职业学院**

**采购代理机构：广西桂宝工程监理咨询有限公司**

**二O二二年十一月**

目 录

[第一章 竞争性谈判公告 1](#_Toc517938789)

[第二章 供应商须知及前附表 4](#_Toc517938790)

[第三章 采购内容及要求 21](#_Toc517938831)

[第四章 政府采购合同书（格式） 3](#_Toc517938832)3

[第五章 评标方法 4](#_Toc517938833)5

[第六章 响应文件（格式） 4](#_Toc517938834)6

[第七章 附件 5](#_Toc517938835)9

# 第一章 竞争性谈判公告

**广西桂宝工程监理咨询有限公司**

**梧州职业学院智慧访客管理项目**

**（采购项目编号：WZZC2022-J1-990423-GXGB ）**

**竞争性谈判公告**

项目概况

梧州职业学院智慧访客管理项目的潜在供应商应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2022年11月8日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

**一、项目基本情况**

项目编号：WZZC2022-J1-990423-GXGB

项目名称：梧州职业学院智慧访客管理项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：人民币陆拾陆万玖仟元整（￥669000.00）

最高限价：人民币陆拾陆万玖仟元整（￥669000.00）

采购需求：本项目将在梧州市职业学院建设一套智能校园出入口管理系统项目，主要在出入口布置4套智能人脸抓拍摄像机；在3个主要出入口布置6套车辆进出管理道闸一体机；3套访客户系统终端；4套人行道闸及8套人脸门禁测温一体机；机房端布置一套智慧校园综合管理平台以及存储服务器等，通过以上内容的建设，完善学院出入口管理、实时监控、异常预警等相关校园安全管控功能，建立符合校园发展的校园安全防控管理模式。具体内容详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历天内。

本项目（否）接受联合体。

备注：/

**二、申请人的资格要求：**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：无

**三、获取采购文件**

时间：2022年11月1日至2022年11月4日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

方式：在竞争性谈判文件获取期限内登陆“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）

免费申请获取并下载竞争性谈判文件。

售价（元）：0

**四、响应文件提交**

截止时间：2022年11月8日09时00分（北京时间）

地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线谈判。（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

**五、响应文件开启**

时间：2022年11月8日09时00分（北京时间）

地点：通过“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）在线解密开启响应文件。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**七、其他补充事宜**

1.谈判保证金：人民币陆仟元整（￥6000.00）

谈判保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳谈判保证金指定账户的信息：

开户名称：广西桂宝工程监理咨询有限公司桂东分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行

银行账号：945003010049238896

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函等原件给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。

2.公告媒介：中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）、梧州市政府采购网（http://www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《政府采购支持采用本国产品的政策》、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》、《节能产品政府采购实施意见的通知》、《关于促进残疾人就业政府政策的通知》。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、大税收违法案件当事人名单、政府采购严违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线响应（电子投标）说明：

（1）本项目实行电子投标，服务商应按照本项目谈判文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。服务商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）服务商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：

<https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r>。

（3）服务商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）

（4）服务商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件由服务商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--服务商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由服务商自行承担。

（6）响应文件递交截止时间后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各服务商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有服务商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启响应文件；服务商超过解密时限的，系统默认服务商自动放弃投标。

7.监督管理部门：梧州市长洲区财政局政采办，电话：0774-3860212

**八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：梧州职业学院

地 址：广西梧州市三龙大道88号

项目联系人： 曾老师

项目联系方式：0774-3832396

2.采购代理机构信息

名 称：广西桂宝工程监理咨询有限公司

地　　址：梧州市长洲区西堤路28号灏景尚都8号楼二层

项目联系人：甘先生

项目联系方式：0774-3819158

3.相关业务联系单位及联系电话

CA咨询(汇信公司)客服热线：400-888-4636

“政采云”平台客服电话：400-881-7190

#

# 第二章 供应商须知及前附表

# 供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：梧州职业学院智慧访客管理项目项目编号：WZZC2022-J1-990423-GXGB 采购内容：详见竞争性谈判文件。采购预算：人民币陆拾陆万玖仟元整（￥669000.00）最高限价：人民币陆拾陆万玖仟元整（￥669000.00） |
| 2 | 1.2 | 采购人：梧州职业学院地址：广西梧州市三龙大道88号　联系人：曾老师 联系电话：0774-3832396 |
| 3 | 1.3 | 采购代理机构：广西桂宝工程监理咨询有限公司本项目联系地址：梧州市长洲区西堤路28号灏景尚都8号楼二层联系人及电话：甘先生，0774-3819158 |
| 4 | 1.4 | 监督部门：梧州市长洲区财政局政采办，电话：0774-3860212 |
| 5 | 2.1 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)；3.本项目的特定资格要求：无 |
| 6 | 11.1 | 竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》的项目和服务内容可能发生的费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。） |
| 7 | 12.1 | 竞标有效期：竞标截止日期后60天。 |
| 8 | 13.5 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 9 | 14.1 | 1、谈判保证金递交形式：银行转账或支票、汇票、本票、保函等非转账形式。2、谈判保证金（人民币）：人民币陆仟元整（￥6000.00）。3、递交方式：供应商从对公帐户转账到以下专用帐户。开户名称：广西桂宝工程监理咨询有限公司桂东分公司开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行银行账号：9450030100492388964、交纳谈判保证金截止时间：①以转帐方式缴纳谈判保证金的必须在竞标截止时间之前到达专用帐户。②以其他非转账方式递交谈判保证金的应在竞标截止时间之前提交原件。5、办理谈判保证金手续时，请务必注明事由“项目编号＋谈判保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实谈判保证金没有在规定时间到账的，其竞标无效[注：如需开具收据的，请在开标会议结束后自行到广西桂宝工程监理咨询有限公司财务部开具谈判保证金收据。] |
| 10 | 16 | 1、响应文件递交截止时间：2022年11月8日09时00分2、响应文件递交地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）在线谈判。（本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。3、电子响应文件解密时间：截标时间后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 11 | 19.4 | 1、谈判时间：2022年11月8日09时00分截标后2、谈判地点：在“政采云”平台电子开标大厅开标。3、本项目不要求供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。 |
| 12 | 26 | 履约保证金递交及退还：1. 递交

履约保证金的形式：电汇、转账、银行保函或保证保险等形式。履约保证金的金额：成交金额的2%。成交供应商须在采购合同签订并生效后5个工作日内，将履约保证金足额提交至以下账户，否则采购人可以取消其成交资格。履约保证金在全部货物均验收合格后15个工作日内无息退还。开户名称：梧州职业学院开户银行：农行梧州灏景支行银行账号：20312801040005880以上账户信息如若未提供，则由采购人及成交供应商在合同签订前双方自行约定。2、退还：自项目验收合格之日起15个工作日内，成交供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购人或采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后15个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 13 | 27 | 签订合同：自成交通知书发出之日起十五日内凭成交通知书与采购人签订政府采购合同，延期自误。注：采购合同必须与本谈判文件中的合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。 |
| 14 | 28 | 1、采购代理服务费将由招标代理机构按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文“货物类”执行。领取成交通知书前，成交人向广西桂宝工程监理咨询有限公司一次性付清代理服务费及开标费。2、上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。开户名称：广西桂宝工程监理咨询有限公司桂东分公司开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行银行账号：945003010049238896 |
| 15 | 30.1 | 本项目适用落实相应的政府采购政策：①《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）②《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）③《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）④《环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）⑤财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）⑥关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单⑦关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单⑧市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）⑨关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号） |
| 16 | 30.2 | **政府采购合同备案：**政府采购合同自签订之日起2个工作日内，成交供应商必须将政府采购合同送本采购代理机构备案确认。 |
| 17 | **竞标截止后，采购代理机构将对各供应商进行信用查询，作为谈判小组在响应文件初审阶段的评审依据。对在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”且在处罚期限内的供应商，视为存在不良信用记录，其竞标将被否决。** |

**供 应 商 须 知**

# 一 总 则

## 1、项目基本情况、适用范围及定义

1.1项目基本情况：见须知前附表。

1.2采购人：见须知前附表。

1.3采购代理机构：见须知前附表。

1.4监督部门：见须知前附表。

1.5适用范围：本竞争性谈判文件仅适用于本次招标中所述项目的货物、服务类政府采购项目。

1.6定义：

1.6.1“采购人”系指本次采购项目的业主方或买方。

1.6.2“采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方广西桂宝工程监理咨询有限公司。

1.6.3“供应商”系指参与本项目采购活动的法人、其他组织或者自然人。在竞争性谈判公告规定的时间获取竞争性谈判文件的称为“潜在供应商”；提交“响应文件”参加采购活动的称为竞标供应商；在谈判阶段称为谈判供应商；经法定程序确定成交的供应商称为“成交供应商”。

1.6.4“产品”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切货物、设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

1.6.5“服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6.6“响应文件”是指供应商根据竞争性谈判文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

1.6.7“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的签名印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。

1.6.8“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在梧州市政府采购网网站上发布。

## 2、合格的供应商资格要求

2.1供应商应符合供应商须知前附表第5项所规定的要求。

2.2对在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”和在信用中国网（www.creditchina.gov.cn/）列入“失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、 “政府采购严重违法失信名单”且处于处罚期限的供应商不得参与本项目政府采购活动。

2.3供应商不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.4符合供应商资格的供应商应承担竞标及履约中应承担的全部责任与义务。

2.5有下列情形之一的视为竞标人相互串通竞标，竞标文件将被视为无效：

（1）不同竞标人的竞标文件由同一个单位或者个人编制；或不同竞标人报名的IP地址一致的；

（2）不同竞标人委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的竞标人的竞标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同竞标人的竞标文件异常一致或竞标报价呈规律性差异；

（5）不同竞标人的竞标文件相互混装；

（6）不同竞标人的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

（7）采购人或采购代理机构应当在竞争性谈判文件中载明以下内容：

（8）提供相同品牌产品的不同竞标人参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的竞标人，其他竞标无效；

（9）非单一产品采购项目中，多家竞标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。核心产品的名称应当在竞争性谈判文件中载明。

（10）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则竞标文件将视为无效：

（11）单位负责人为同一人或者存在直接控股管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（12）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

（13）供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为：

（14）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其竞标文件或者响应文件；

（15）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改竞标文件或者响应文件；

（16）供应商之间协商报价、技术方案等竞标文件或者响应文件的实质性的内容；

（17）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（18）供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后在参加竞标；

（19）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（20）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 3、竞标费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人（采购代理机构）在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 4、特别说明

4.1提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的供应商，其他竞标无效。非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

4.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.3供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商投入所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

4.4供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.5供应商在政府采购活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报政府采购监管部门查处；中标后发现的，供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

4.6本项目不允许转包、分包。如成交供应商出现转包或分包情形，按相关规定报送梧州市财政局政府采购监督管理科。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问。供应商如发现谈判文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在谈判截止日期3个工作日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.2质疑。

5.2.1供应商认为谈判文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的谈判文件的，可以对谈判文件提出质疑。对谈判文件提出质疑的，应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见竞争性谈判公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二 竞争性谈判文件（简称谈判文件）

## 6、谈判文件的构成

6.1谈判文件包括：

第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 采购内容及要求

第四章 政府采购合同书（格式）

第五章 评审方法

第六章 响应文件（格式）

第七章 附件

## 7、谈判文件的澄清和修改

7.1供应商应认真查阅谈判文件中的内容和服务要求，如发现内容有误的，供应商必须在竞标截止日期两日前要求澄清。任何要求澄清文件的供应商，应以书面形式（内容包括项目名称及编号、澄清内容、要求澄清的单位名称或姓名、地址、联系电话等，并加盖公章，法定代表人(负责人)签字）通知采购代理机构，否则，采购代理机构将不予受理，同时认定其他要求澄清的方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

7.2采购人、采购代理机构对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在谈判文件要求提交首次响应文件截止之日3个工作日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告。

7.3采购人、采购代理机构可视具体情况，延长谈判截止时间和开标时间的，在谈判文件要求提交响应文件的截止时间两日前，在政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

7.4与本项目谈判文件相关的更改通知、澄清补遗通知等书面文件，为谈判文件的组成部分。该所有通知在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注网站上发布的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三 响应文件的编制

## 8、响应文件编写

8.1供应商应仔细阅读谈判文件，按谈判文件的要求编制响应文件。如果没有按谈判文件要求提交响应文件，没有对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应，该竞标将被拒绝。

8.2对谈判文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对谈判文件中涉及的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3在竞标报价表中，供应商必须按格式文件完整填写，不能自行修改格式内容。

## 9、响应文件的文字及计量单位

9.1供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构的所有来往的函件统一使用中文（另有规定的除外）。

9.2响应文件使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

## 10、响应文件的构成及装订要求

10.1响应文件由资格、商务、技术文件组成，供应商应按下列说明编写和提供。应递交的有关文件如未特别注明为复印件的，须提供原件，所有文件均要加盖供应商公章，带“▲”的必须提供，否则竞标无效。

**一、**▲**商务文件**

1、竞标函

2、竞标报价明细表

3、商务条款响应表

**二、**▲**资格证明文件**

1、法定代表人(负责人)身份证明书

2、法定代表人(负责人)授权委托书（如委托代理人参加竞标时）

3、谈判保证金声明或支票、汇票、本票、保函等非转账形式保证金证明复印件

4、获取竞争性谈判文件证明文件（政采云平台获取文件截图）

5、供应商有效的营业执照或事业单位法人证书复印件（须清晰反映经营期限）

6、供应商2022年任意1个月依法缴纳税收或者依法减免缴纳税费的证明复印件（以缴税证明、免税证明或无欠税证明为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

7、供应商2022年任意1个月依法缴纳社会保障资金或者依法免缴社会保障资金证明复印件（以参保证明复印件或免参保证明复印件为准；若为新成立的，请根据实际情况提供。）

8、供应商2021年度经审计过的年度财务报告复印件，或银行出具的供应商2021年度资信证明复印件，或提交本公司出具的2021年度财务报表（包含资产负债表、利润表（收入支出表））；（2021年成立不足1年的新公司应提供公司成立日之后的财务报表复印件）

**三、**▲**技术文件**

1、技术要求响应表

2、货物质量保证和售后服务承诺书。

10.2供应商必须按谈判文件第五章《响应文件格式》要求顺序自编目录及页码装订成册。

## 11、竞标报价

11.1竞标报价方式：供应商必须就《采购内容及要求》的项目和服务内容可能发生的费用作唯一完整报价。（本项目只允许递交一个方案的报价，不接受任何有选择性的报价。）

11.2竞标货币：竞标应以人民币报价。

11.3竞标报价应为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分包括实施本项目所需的所有费用，包含采购、制造、改造、包装、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、装卸、调试、培训、售后服务费用以及相关文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

11.4供应商应在响应文件中的竞标报价表上标明，本次竞标拟提供产品的单价金额及竞标总价，经最终谈判后不得更改，供应商对本项目的报价必须是唯一的。

11.5供应商所填报的产品内容如存在有漏项的情况且在评标时被接受，则将被认定为该遗漏项已包含在竞标报价中，成交供应商在供货时应按响应文件及经澄清后的结果要求完整提供产品及服务，采购人对其漏报的项目不追加任何货款。

11.6本项目不接受有任何选择的报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的竞标，将被认为是非响应性竞标而作为无效响应文件处理。

## 12、竞标的有效期

12.1竞标有效期：响应文件从竞标截止日期后60天内有效。

12.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。供应商可同意或不同意延长竞标有效期，不同意延长竞标有效期的供应商，其谈判保证金将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还；同意延长竞标有效期的供应商不能要求对原响应文件（经谈判小组确认有效且没有超出响应文件的范围或改变竞标的实质内容的澄清或说明作为响应文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的竞标有效期内遵循本响应文件，在延长的竞标有效期满之前继续具有约束力。

## 13、响应文件书写及签名、盖章要求

13.1电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致电子响应文件被误读、 漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

13.2 CA签章上目前没有法人（负责人或自然人）或授权代表签字信息，供应商在响应文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式即可。

13.3电子响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、个体工商户营业执照、自然人身份证等）和公章一致，否则其电子响应文件作无效处理。

13.4电子响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或盖章。电子响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。

## 14、谈判保证金

14.1 谈判保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第9项的要求递交谈判保证金。

14.2谈判保证金的退还。

14.2.1落标人的谈判保证金，落标人向采购代理机构财务部递交“谈判保证金声明”原件申请退还。采购代理机构财务部收到退还申请，将在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。以支票、汇票、本票、保函等非现金形式的将在成交通知书发出后5个工作日内退还原件，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

14.2.2如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

14.3 涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其谈判保证金暂不退还。

14.4 供应商有下列情形之一时，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）采购文件规定的其他情形。

# 四 响应文件的递交

供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

## 15、谈判截止时间、地点

15.1供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照投标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标响应文件。供应商未按规定加密的投标响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标响应文件。补充或者修改投标响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标响应文件。投标截止时间后递交的投标响应文件，电子交易平台将拒收。

15.2如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

15.3采购人和采购代理机构对所接收的电子响应文件除“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”8.6条规定的情形外，在电子响应文件提交截止时间止提交电子响应文件的供应商不足3家的，应当退回供应商电子响应文件。

15.4供应商在电子响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，除此之外采购人和采购代理机构对已开启的电子响应文件概不退回。

# 五 竞争性谈判（简称谈判）与评审

## 16、组建谈判小组

16.1采购人和采购代理机构依法组建竞争性谈判小组（以下简称谈判小组），谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上（含三人）单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3。评审专家在政府采购评审专家库内相关专业技术、经济等方面的专家名单中随机抽取。

16.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

16.3谈判小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

## 17、评审

17.1本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为谈判文件和响应文件及谈判应答文件等。谈判小组决定竞标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻找其他的外部证据。

17.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

**17.3响应文件初审**

响应文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定对响应文件的资质证明、谈判保证金等进行审查及按规定进行原件核查，以确定供应商是否具备资格条件。它所涉及到的主要文件和内容为谈判文件所述的资格证明文件内容和签章的合格性、合法性等。如果供应商不具备谈判资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其竞标将被拒绝。

2、符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。

**17.4澄清有关问题、算术性修正**

17.4.1谈判小组对响应文件的有效性、完整性和响应性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

17.4.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应由法定代表人(负责人)或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。

17.4.3响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

① 响应文件的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

② 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

③ 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

④ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

⑤ 按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的竞标报价，在供应商确认后，调整后的竞标报价对供应商起约束作用。如果供应商拒绝确认，不接受修正后的价格或内容的，则其响应文件将不予评审，其竞标将被拒绝，采购人有权没收其谈判保证金。

**18.5谈判**

18.5.1谈判时间及地点：本须知前附表第11项规定的时间和地点。

18.5.2谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

18.5.3谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（最多三轮），谈判的内容包括技术条件、商务性条件及谈判小组认为需要谈判的内容。

谈判中，谈判小组不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

采购代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人)或授权代表签字或者加盖公章。逾时不交的，视同放弃谈判。

18.5.4在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动。

**19.6最后报价**

19.6.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

19.6.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

19.6.3最后报价不得高于上一轮总报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若供应商成交，各子项最后成交单价均不得高于各子项首次单价报价。

**19.7**已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

供应商未在通知的时间内到达现场参加谈判的，或未提交书面说明退出谈判的，或未在规定时间内提交书面应答文件和最后报价的，视为供应商自动放弃谈判。

未书面退出谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

**19.8推荐成交候选供应商名单并编写评审报告。**谈判小组按谈判文件第五章评审方法推荐成交供应商名单，并向采购人提交书面评审报告。

19.9在评审过程中出现法律法规和谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上谈判小组成员的意见为准。

19.10评标会纪律

(1) 评标过程的保密性。谈判小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对响应文件评审、比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

(2) 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其成交资格被取消。

## 20、无效的响应文件

20.1属于下列情况之一者，响应文件无效：

(1) 未按有关要求提交或足额提交谈判保证金的；

(2) 未按谈判文件规定完整提交响应文件或未按规定要求密封标记、签字、盖章的；

(3) 不具备谈判文件规定的资格要求的；

(4) 响应文件未按谈判文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

(5) 属于“必须提供”的响应文件未能按时提供或补正、更正的；

(6) 响应文件有效期、保证金有效期、交货时间、质保期、售后服务不能满足谈判文件要求的；

(7) 竞标内容与采购内容及要求存在重大偏离或保留的（如严重背离采购需求、合同协议要求等）；

(8) 通过对“采购内容及要求”内容的修改以达到满足技术要求的；响应文件商务条款和技术参数偏离表没有按要求表述的或与项目要求表述不一致却没有提供相关依据说明的；

(9)未按谈判文件要求提供样品的或经谈判小组评审样品不符合采购要求的；（若谈判文件要求递交样品的）

(10)供应商未就“采购内容及要求”中所竞标货物内容作完整唯一报价的，或报价超出所竞标货物采购预算金额（最高限价）的；

(11)未在谈判小组规定的时间内重新提交响应文件的；

(12)未满足谈判文件全部实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

(13)没有在竞争性谈判公告规定的时间获取竞争性谈判文件的（有文件规定除外）；

(14)不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求和条件的；

(15)响应文件份数不符合竞争性谈判文件规定的要求的。

## 21、废标

21.1谈判采购项目出现下列情形之一的，将予以废标；

(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

21.2废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有供应商。

## 22、响应文件及样品的退回

22.1采购人及采购代理机构无义务退还响应文件。

22.2成交供应商的竞标样品由采购人保管，作为验收的依据，验收后由采购人退回。未成交的供应商的竞标样品由供应商在成交结果公布后5个工作日内领回，否则按无主物品处理。（若谈判文件要求递交样品的）

# 六 确定成交供应商

## 23．确定成交供应商

23.1采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

23.2若排名第一的成交候选供应商自愿放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

23.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

# 七 成交公告

## 24、结果公告

24.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

24.2供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期将不再受理。

24.3采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面形式质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

24.4质疑供应商必须首先经过质疑程序，对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 八 签订合同

## 25、成交通知

25.1在发布成交结果的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交资格的，应当承担相应的法律责任。

## 26、履约保证金

26.1 履约保证金的金额：成交金额的2%。

成交供应商须在采购合同签订并生效后5个工作日内，将履约保证金足额提交至以下账户，否则采购人可以取消其成交资格。履约保证金在全部货物均验收合格后15个工作日内无息退还。

开户名称：梧州职业学院

开户银行：农行梧州灏景支行

银行账号：20312801040005880

以上账户信息如若未提供，则由采购人及成交供应商在合同签订前双方自行约定。

26.2 履约保证金的退还：自项目验收合格之日起15个工作日内，成交供应商按第七章附件“政府采购项目履约保证金退付意见书”的要求至采购人或采购代理机构办理退还履约保证金手续。采购人或采购代理机构将在收到退还履约保证金申请后15个工作日内无息原额退还，因采购人或采购代理机构原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交供应商，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

26.4在履约保证金到期退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知采购代理机构，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

## 27、签订合同

27.1成交供应商须凭成交通知书及授权委托书按成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签署订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

27.2如成交供应商不按成交通知书的规定签订合同，则按成交供应商违约处理，对成交供应商所递交的全部谈判保证金将不予退还。

27.3成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人按谈判文件要求重新确定成交供应商并签订合同，或重新采购。

27.4由于成交供应商放弃成交或未按规定签订合同，造成本项目的合同成交价提高（指采购人选择第二成交候选供应商导致成交金额高于违约人的成交价），所超出违约人的成交价部分由违约人承担赔偿责任。

27.5政府采购合同必须与谈判文件第四章合同书格式(包括内容和结构)相一致，不能改变主要条款。

# 九 其他事项

## 28、相关费用

28.1代理服务收费标准及金额：代理服务费根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），代理服务费以成交价为计算基数，按差额定率累进法计取；由中标人在领取中标通知书时，一次性向采购代理机构支付。招标代理服务收费按差额定率累进法计算如下。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务类型 费 率成交金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |

例如：某货物招标代理业务成交金额为200万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×1.1%=1.1万元

合计收费 = 1.5 + 1.1 = 2.6（万元）

28.2上述款项，请现金现存或转账电汇转入下列银行帐户。

开户名称：广西桂宝工程监理咨询有限公司桂东分公司

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区梧州市分行

银行账号：945003010049238896

## 29、解释权

29.1本谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 30、知识产权

30.1所有供应商的响应文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。

## 31、需要补充的其他内容

31.1需要补充的其他内容：见须知前附表。

# 第三章 采购内容及要求

**采购内容及要求**

**一、采购内容**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **序号** | **标的名称** | **品目** | **计量** | **数量** | **是否进口** |
| **分类编码** | **单位** |

|  |
| --- |
| **一、前端设备建设部分** |
| 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 | 1 | 400万人脸比对变焦枪型网络摄像机 | A02091107　 | 个 | 4 | 否 |
| 2 | 出入口杆式抓拍一体机 | A02091107　 | 台 | 6 | 否 |
| 3 | 立杆 | A02091107　 | 套 | 6 | 否 |
| 4 | 显示屏 | A02091107　 | 套 | 6 | 否 |
| 5 | 伸缩杆道闸 | 　A032504 | 台 | 6 | 否 |
| 6 | 直流伸缩杆 | A032504　 | 套 | 6 | 否 |
| 7 | 防砸雷达（79G） | A032504　 | 个 | 6 | 否 |
| 8 | 13寸双屏台式访客终端 | A032504　 | 个 | 3 | 否 |
| 9 |  人脸门禁一体主机(室内、测温、人证)  | A032504 | 个 | 8 | 否 |
| 10 |  人脸识别通用闸机支架  | A032504 | 个 | 8 | 否 |
| 11 | 摆闸(中闸，开孔，室外)  | A032504 | 台 | 4 | 否 |
| 12 | 摆闸(左闸，开孔，室外)  | A032504 | 台 | 4 | 否 |
| 13 | 摆闸(右闸，开孔，室外)  | A032504 | 台 | 4 | 否 |
| 14 | 7寸人脸测温门禁一体主机 | A032504 | 个 | 8 | 否 |
| 15 | 落地支架 | A032504 | 个 | 8 | 否 |
| 16 | 电车道闸 | A032504 | 台 | 4 | 否 |
| 17 | 网线 | A02010299　 | 箱 | 3 | 否 |
| 18 | 5口交换机 | 　A02010202 | 个 | 10 | 否 |
| 19 | 施工辅材 | A9999　 | 项 | 1 | 否 |
| 20 | 安装调试 | C020202　 | 项 | 1 | 否 |
| **二、后端校园综合管理平台部分** | 　 |  |  |  |  | 　 |
| 　　　　　　　1　　 | 1 | 物联网自动化可视化管理系统 | A0201080302　 | 个 | 套 | 否 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台（服务器） | A02010103　 | 个 | 1 | 否 |
| 3 | 智慧校园综合管理平台软件（出入口管理、人脸业务、访客管理系统） | A0201080302　 | 个 | 1 | 否 |
| 4 | 视频通道路数授权 | A02010899　 | 个 | 10 | 否 |
| 5 | 门禁通道路数授权 | A02010899　 | 个 | 20 | 否 |
| 6 | 出入口车道数量授权 | A02010899　 | 个 | 3 | 否 |
| 7 | 防疫三码联查对接调试服务费 | C020202　 | 台 | 8 | 否 |
| 8 | 存储服务器 | A02010502　 | 台 | 1 | 否 |
| 9 | 企业级硬盘 | A02010599　 | 块 | 24 | 否 |
| 10 | 智慧校园综合管理平台扩展功能定制开发 | A0201080302　 | 人/天 | 30 | 否 |

**二、技术要求**

 （1）本标的核心产品为下表的标注●的“智慧校园综合管理平台软件”产品。

 （2）本标的下表的标注◆的为重要参数项，投标时提供具备资质的第三方检测机构出具的功能性检验报告复印件，并加盖投标人CA电子签章

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 性能参数 | 计量单位 | 数量 |
|  一、 前端设备建设 |
| 1 | 400万人脸比对变焦枪型网络摄像机 | 1.传感器类型≥1/1.8英寸CMOS；2.像素≥400万；3.最大分辨率≥2688×1520；4.最低照度≤0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；5.最大补光距离≥80m（视频监控距离）50m（人脸检测距离）；6.镜头类型满足电动变焦；7.镜头焦距满足8mm~56mm；8.支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；9.支持≥10万人脸底库的人脸比对；10.支持混合场景抓拍功能，在低照度环境混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。11.支持视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）；12.智能编码≥H.264:支持;H.265:支持；13.宽动态≥120dB；支持透雾功能；14.支持内置MIC；支持内置扬声器；15.支持报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;虚焦侦测;外部报警;人脸检测;人脸识别;视频结构化;区域内人数统计;人数统计;人数异常检测;安全异常；16.支持接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;GA/T1400;GB/35114A；17.支持双SD卡，当第一张SD卡损坏时，自动切换第二张SD卡进行存储。最大Micro SD卡≥256GB；18.RS-485接口≥1个（波特率范围:1200bps~115200bps）；19.音频输入≥2路（RCA头）；音频输出≥1路（RCA头）；报警输入≥3路；报警输出≥2路；模拟输出接口≥1路（CVBS输出 BNC接口）；20.支持报警输入可切换为报警输出。可支持0~3路报警输入，当报警输入切换为报警输出时可最高支持5路报警输出21.供电方式DC12V3A；22.防护等级≥IP67 | 个 | 4 |
| 2 | 出入口杆式抓拍一体机 | 1.传感器类型≥1/3英寸CMOS；2.标配4mm定焦镜头；3.图像分辨率≥2304×1296（不包含OSD黑边）；4.视频分辨率：主码流≥1080P（1920×1080）/720P（1280×720）辅码流≥720P（1280×720）/D1（704× 576）；5.抓拍距离≥3~6m；6.最大补光距离≥8m；7.支持真车识别和车牌防伪功能；8.支持获取道闸运行状态、工作状态、道闸运行次数、设备型号和故障代码。支持获取防砸雷达运行状态、工作状态、继电器动作次数和设备型号；支持雷达参数设置。9.支持≥10 种车型识别，包括大客车、大货车、中货车、轿车、面包车、小货车、SUV、MPV、中客车、皮卡车、微型车；10.支持纯视频混进混出；11.支持语音播报功能； 12.支持单网线、单电源设计，相机集中控制； 13.支持多样信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设，通过485可配置雷达和道闸；14.在天气晴朗无雾，车牌无遮挡，无污损，车身无大面积遮挡的条件下，白天时的环境光照度应不低于200lx，晚上时的辅助设备照明度应不高于100lx。车标识别率：≥99%（白光模式）；车标识别率：≥95%（红外模式）。15.支持IP67防护等级。 | 台 | 6 |
| 3 | 立杆 | 铝质材料，高度约1.2米。 | 台 | 6 |
| 4 | 显示屏 | 1.≥2行≥4字高亮显示屏,支持红绿黄三色显示，点间距 ≤4.75mm;2.支持车牌、收费金额、停车时长等固定语音播报;3.支持车牌、用户类型、收费金额、停车时长、自定义等信息显示 | 台 | 6 |
| 5 | 伸缩杆道闸 | 1.防护等级：≥IP542.右向伸缩杆道闸3.采用直流无刷电机4.支持3米~4米伸缩杆5.支持道闸起落杆速度可调6.支持道闸开关限位位置可调7.支持数码管面板显示，支持设备故障码、设备运行状态显示8.可通过485接口连接相机9.支持外接雷达、 线圈、 红外防砸功能， 内置 DC12V输出，可用于外接雷达供电10.支持遇阻反弹功能，当杆子下落过程中受阻时会自动反弹11.支持断电手摇起落杆，断电之后可以通过手摇电机把手控制起落杆12.支持无线摇控功能最大遥控距离≥50米（空旷无干扰）13.支持一键车队模式14.支持道闸计数模式15.支持延迟落杆且延迟落杆时间和速度均可设置16.电机寿命：≥300万次；弹簧寿命：≥80万次17.工作温度：-35℃~85℃；工作湿度：10%~90% | 台 | 6 |
| 6 | 直流伸缩杆 | 1.伸缩杆杆件2.杆长3米~4米3.左右向通用 | 台 | 6 |
| 7 | 防砸雷达（79G） | 1. 检测目标：人、车；2. 在线调试：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；3. 升级功能：支持（RS485上位机软件、手机APP通过蓝牙连接）；4. 检测区域：1~6m（可调）；5. 防砸区域：广告杆、栅栏杆：左侧0.7-1.5m（可调），右侧0.7-1.5m（可调）折臂杆、直杆：左侧0.1-1.5m（可调），右侧0.1-1.5m（可调） | 个 | 6 |
| 8 | 13寸双屏台式访客终端 | 1.人脸识别距离0.3m~1.0m；2.居民身份证阅读模块符合GA450-2013标准；3.存储记录数量≥100000条记录；4.支持照片、视频防假体检测功能。5.人脸容量≥20000张；6.摄像头≥1/2.7" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头；摄像头支持0°至180°翻转。7.USB接口≥2个USB2.0接口；8.屏幕分辨率≥1280\*800；9.网络协议支持TCP;P2P;UDP;IPv4；10.支持SDK和API；11.显示屏≥10.1寸TFT屏；12.支持人证比对；支持实时监控；支持抓拍功能；13.支持断网情况下，设备能正常进行人脸识别或人证比证检测。14.人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度≤0.2s；人证比对时间≤1.5s；15.设备支持进入后台需要管理员鉴权，保护设备数据安全。16.工作温度-10℃～＋55℃；  | 个 | 3 |
| 9 |  人脸门禁一体主机(室内、测温、人证)  | 1.高性能嵌入式处理器；2.显示屏≥7寸TFT液晶屏；3.摄像头≥1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；4.支持刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置；；5.支持远程验证；支持黑白名单设定；支持实时监控；支持多重认证；支持WEB配置；支持Wi-Fi；◆6.支持防假体攻击能力，对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D人脸面具应不能进行人脸识别；◆7.人脸识别准确率≥99.5%；人脸识别速度≤0.2s，设备人脸识别误识率应≤0.01%；8.用户容量≥100000个用户；人脸容量≥100000张；卡片容量≥100000张；密码容量≥100000个；存储记录数量≥300000条开门记录；9.RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；韦根接口≥1路输入/输出；USB接口≥2个USB2.0接口；网络接口≥2个10Mbps/100Mbps自适应以太网口；；10.报警输入≥2路（开关量）；报警输出≥2路（继电器）；报警联动支持；11.开门按钮≥1路；门状态检测≥1路；门锁控制≥1路；◆12.支持防反潜；支持防拆报警；支持胁迫报警；支持门超时报警；支持非法闯入报警；支持非法卡超次报警；◆13.支持将图片、视频语音在设备上播放；能配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间;能配置视频的开始和结束时间;设备主界面支持视频、语音、图片播放功能的开启和关闭，默认开启。◆14.支持机身防拆报警功能；支持离墙报警功能；15.供电方式DC 12V 2A；16.工作温度-10℃~+55℃(测温功能打开的情况下，工作温度为+15℃~+30℃)； | 个 | 8 |
| 10 |  人脸识别通用闸机支架  | 定制铝合金闸机支架 | 个 | 8 |
| 11 | 摆闸(中闸，开孔，室外)  | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；2、支持≥12对红外检测；3、支持超级电容，支持断电开闸功能;4、采用直流无刷电机；5、支持开门超时自动复位功能；6、支持声光报警提示，支持音量调节；7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道；8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次；◆9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；10、支持机械防夹、红外防夹功能；11、支持防冲撞功能；◆12、支持≥4种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；◆13、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 4 |
| 12 | 摆闸(左闸，开孔，室外)  | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；2、支持≥12对红外检测；3、支持超级电容，支持断电开闸功能;4、采用直流无刷电机；5、支持开门超时自动复位功能；6、支持声光报警提示，支持音量调节；7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道；8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次；◆9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；10、支持机械防夹、红外防夹功能；11、支持防冲撞功能；◆12、支持≥4种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；◆13、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 4 |
| 13 | 摆闸(右闸，开孔，室外)  | 1、机箱采用国标304不锈钢材质，机箱厚度≥1.2mm；2、支持≥12对红外检测；3、支持超级电容，支持断电开闸功能;4、采用直流无刷电机；5、支持开门超时自动复位功能；6、支持声光报警提示，支持音量调节；7、通道尺寸采用不锈钢摆臂支持600mm-1100mm通道；8、平均无故障使用次数（MCBF）大于500万次；◆9、支持消防应急常开功能；支持报警信号输出功能；10、支持机械防夹、红外防夹功能；11、支持防冲撞功能；◆12、支持≥4种安全等级设置，适用不同安全级别的场景；◆13、支持≥9种通行模式组合：授权通行、禁止通行、自由通行等组合；14、支持开关门速度调节；支持通行时间设置；支持延时关闸时间设置；15、支持二次开启功能，人员在通道内可以授权；16、支持出入口记忆功能，可以连续授权过人；◆17、支持非法闯入、尾随、反向闯入、滞留、异常开门、非法翻越、门翼故障、红外异常等声光报警提示； | 台 | 4 |
| 14 | 7寸人脸测温门禁一体主机 | 1.高性能嵌入式处理器；2.显示屏≥7英寸液晶屏；电容触摸屏；3.摄像头≥1/2.7" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；4.支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置5.测温模式下，仅支持人脸识别开门模式；；6.支持远程验证；支持黑白名单设定；支持实时监控；支持多重认证；支持WEB配置；7.人脸识别准确率≥99.8%；人脸识别速度≤0.2s；8.用户容量≥50000个；人脸容量≥50000张；卡片容量≥50000张；密码容量≥50000个；存储记录数量≥10万条；9.RS-485接口≥1个；RS-232接口≥1个；韦根接口≥1路输入/输出；USB接口≥1个USB2.0接口；网络接口≥1个10Mbps/100Mbps以太网口；10.报警输入≥2路（开关量）；报警输出≥2路（继电器）；支持报警联动；11.开门按钮≥1路；门状态检测≥1路；门锁控制≥1路；12.支持防反潜；支持防拆报警；支持胁迫报警；支持门超时报警；支持非法闯入报警；支持非法卡超次报警；13.供电方式 DC 12V 2A；14.工作温度-10℃~+55℃； | 个 | 8 |
| 15 | 落地支架 | 定制落地铝合金支架，高度约1.5米 | 个 | 8 |
| 16 | 电车道闸 | 1、支持延时关门功能。2、支持开门关门速度调节。3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。4、支持关门力度、开门保持时间调节。5、功耗：≤2W（待机），≤60W（工作）。6、整机使用寿命≥100万次。7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。8、内置LED灯。9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。11、灯光板具有定时开关功能，可对灯光的开关时间进行设定。12、指示灯功能 | 台 | 4 |
| 17 | 网线 | 室外非屏蔽超五类，305米/箱 | 箱 | 3 |
| 18 | 5口交换机 | 二层非网管交换机；交换容量：≥1.0Gbps；包转发率：≥0.74Mpps；5个10/100Mbps自适应电口；支持桌面式安装方式；工作温度：0℃～40℃；雷电防护：共模 2KV，差模 0.5KV。 | 个 | 10 |
| 19 | 施工辅材 | 满足本项目所需辅材，包括空开、热缩管、水晶头、波纹管、插座、成品跳线等 | 项 | 1 |
| 20 | 安装调试 | 对本项目所涉及的所有设备进行安装调试 | 项 | 1 |
| 二、智慧校园综合管理平台 |
| 1 | 物联网自动化可视化管理系统 | 1、基于Linux操作系统运行，兼容IEEE网络标准化管理，为软件平台数据分发提供安全、稳定、高效的数据自动化计算和系统运行能力，是由软件、硬件组成；系统为用户提供环境所需的音频、视频、环境、安防、传感以及用户所需的其他功能性物联设备，实现IT可视化全网络全系统融合集成管理，系统提供人性化的可视化工程配置、数据物模型管理，人机交互的业务模式全场景融合构建、远程运维调试等应用； 2、平台支持海量设备接入与数据融合集成，可对生态系统设备进行连接与自动化管理（音视频、环境、感知、机电等多种生态应用）；3、固件升级功能系统平台支持固件本地及远程在线升级能力；◆4、物模型属性功能系统平台釆用物模型设计功能，通过网络交换机连接第三方硬件设备，可实现设备属性的全面操作、全面调试、所有设备管理功能；5、网络运行环境平台支持局域网运行及广域网运行；6、处理器性能选用专业级T系列处理器，具有较高的处理器性能，基于稳定的Linux操作系统，为软件平台数据分发提供安全、稳定、高效的数据自动化计算和系统运行能力；7、数据集成对接功能系统平台支持通过物联网交换机可对广泛通讯传输协议对接：行业标准TCP/IP协议,UDP/IP.CIP,DHCP,SSL,TSL,SSH,SFTP（SSH文件传输协议）,IEEE802.IX,BACnet/IP、Dant、AES67,Jpeg2000、H.264/5、SDVOE等；支持非网络通讯协议对接：与工业标准数据协议对接：HTTPS、UDP、TCP、DMX512、RS-422、RS-433、ModBus、CanBus、KNX、D/A数模转换器、A/D模数转换器、Zigbee、2.4G、Wifi、蓝牙、Zwave、433/315射频，满足企业应用所需的IP软件应用、SaaS服务应用、I0T设备连接应用和API数据的物模型资产套件，平台提供标准的API端口及协议文档，可与上层应用平台无缝对接；8、平台系统断电记忆功能系统平台具备断电存储能力，断电重启后完全恢复系统断电前的状态，并不影响正在使用中的任何设备；9、平台系统热备份功能系统平台支持双机及多机冗余式热备份设计，可实时检测主机和单台备份机或多台备机的工作状态，实现主从机的自动切换；10、平台采用物模型管理机制，可对物模型进行数据采集、功能定义及用户需求定义功能；◆11、本地及远程运维调试功能系统平台具有本地及远程数据运维服务使能，可远程对平台下所有设备进行AI自动化管理、操控、调试、和任意场景修改，所有操作都支持实时双向反馈功能；12、平台提供数据安全保障：物模型安全认证、数据云备份、本机备份、平台软件备份及数据恢复；13、平台支持海量设备连接与数据自动化管理，可对南北向数据接口融合对接，充分满足企业IT应用生态、SaaS应用生态、IOT应用生态、API应用生态数据集成及资产套件数据封装；14、平台支持管理终端墙面触摸屏场景名称自定义修改；15、平台支持管理终端墙面触摸屏门禁管理、音频生态管理、视频生态管理、环境生态管理等；16、平台支持管理终端墙面触摸屏单键单场景设定、一键双场景设定、多建场景联动设定；17、支持节能降耗管理功能；18、平台支持设备运行状态实时监测功能，可判断设备在线离线状态，APP内告警提示；19、客户端安装用户可通过IPADAppStore自行下载安装；安卓用户可在官网下载apk安装包，并在安卓系统终端，自行安装；具备pc端触控软件通过windows平台自行安装；具备WEB端访问管理，可通过任意设备上的浏览，输入服务器IP地址，访问服务器客户端，进行管理；◆20、权限功能系统平台支持多权限多终端数据管理设计，具有用户管理权限、用户使用权限及工程师权限，工程师权限由用户授权使用，保障用户私密性；支持管理员注册任意个数管理帐号，赋予不同帐号不同的管理权限及使用权限；实现预览权限、控制调度权限、环境监测权限、主/备机开关权限、智能控制权限、远程访问权限、远程管理权限、远程查看权限、远程操作权限、远程调度权限的权限分配；◆21、AI智慧场景构建功能：系统平台支持应用所需的开放生态设备，进行定制化免编程免代码的数据自动化AI智慧场景构建；22、平台支持AI自动化空间管理，可实现日程、场景、预约、事件自动化设定、修改及管理功能； ◆23、场景自动化编辑功能系统平台具有自动化场景编辑功能，可根据添加的物模型进行自动化场景构建、修改、删除、场景重命名、场景图标配置等操作，用户可根据自己的需求，自行编辑用户所需求的场景.  | 套 | 1 |
| 2 | 智慧校园综合管理平台（服务器） | CPU：≥2颗Intel Xeon 4210 处理器，频率2.2GHz，13.75缓存，10核内存：≥16GB 2666\*4 最多支持24根DDR4内存条 支持的单根DIMM容量：8GB、16GB和32GB硬盘：≥2\*2TB 3.5寸 6Gb SATA接口硬盘 | 个 | 1 |
| 3 | ●智慧校园综合管理平台软件（出入口管理、人脸业务、访客管理系统）【核心产品】 | 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统；2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理；3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置；4、支持视频上墙查看；5、支持电子地图；6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）；7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用；8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制；9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置；10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理；11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务；12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载；13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹；14、支持门禁控制，授权下发等业务；15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询；16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 个 | 1 |
| 4 | 视频通道路数授权 | 功能参数：； 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求；  | 个 | 10 |
| 5 | 门禁通道路数授权 | 功能参数：； 1、门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发； 2、门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等； 3、支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能；  | 个 | 20 |
| 6 | 出入口车道数量授权 | 功能参数； 1、支持室内停车诱导，反向寻车； 2、支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式；  | 个 | 3 |
| 7 | 防疫三码联查对接调试服务费 | 1. 防疫三码联查对接调试服务。
2. 实现与新冠疫情防控相关数据平台无缝对接，获取进出人员的三码信息
 | 台 | 8 |
| 8 | 存储服务器 | 1.嵌入式Linux操作系统；2.64位高性能多核处理器；3.单控制器；4.高速缓存≥ 8GB，可扩展至64GB；5.网络接口≥4个RJ-45，10/100/1000Mbps自适应以太网口（千兆电口）1个RJ-45，10/100Mbps自适应以太网口（百兆电口）；6.视频直存≥320路（800Mbps）接入，320路（800Mbps） 存储，320路（800Mbps） 转发，32路（64Mbps）网络回放；7.硬盘接口≥24个，SATA，单盘容量支持1~18TB，支持热插拔，支持CMR，支持企业盘 | 台 | 1 |
| 9 | 企业级硬盘 | 单硬盘容量：≥ 6TB；硬盘转速：≥7200RPM；硬盘缓存：≥ 256MB；硬盘接口：SATA；硬盘磁记录：CMR | 块 | 24 |
| 10 | 智慧校园综合管理平台扩展功能定制开发 | 1、与新冠疫情防控相关平台的数据对接，实现访客的三码（广西健康码、行程码、广西疫苗接种记录）联查，数据来源必须来自权威的国家政务服务平台（广西壮族自治区）；2、管理员可通过APP查看访客登记的车辆信息；3、功能测试。 | 人/天 | 30 |

**三、商务要求：**

1、合同签订期：自中标通知书发出之日起 15日历天内。

2、交付使用时间：成交公告结束后，5个日历天内中标供应商须完成合同书签订所需的所有材料（含中标供应商合同书的盖章、签字等）交予客户，签订合同后30个日历天内必须全部供完货物， 否则采购人有权取消合同。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、交货方式：本次采购货物必须是供货商免费送货上门提供安装培训调试，交货地点为客户指定地点，不接受物流快递发货以及电话指导安装，否则采购人有权取消合同。

5、投标供应商必须实质性能够满足参数要求，避免假冒伪劣产品；对不能满足参数要求，或者无法正常交货影响业主使用的，可作为废标处理，并按规定对投标公司予以处罚和进行网上通报处理。

6、付款时间和方式：合同签订3个工作日由成交供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金，采购人向成交供应商支付合同金额的30%作为预付款，待项目验收履约完成并验收合格后支付合同尾款。中标人必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

 7、质量保证期：自交货并验收合格之日起，提供一年内所有设备免费维护。

 8、验收时，采购方将严格按照采购文件要求进行验收，其中智慧校园综合管理平台必须无缝对接广西新冠疫情防控相关数据的权威平台实现访客三码联查功能。验收不合格的，按虚假应标处理，成交供应商需承担被采购人终止合同的一切风险和费用。

9、考虑到售后服务方便，要求供应商承诺中标后建立本地化服务团队。当系统出现故障，供应商应在两小时内作出响应，软件平台可通过远程或派维护人到场等方式，及时进行处理，直至故障恢复。硬件问题需要一小时内响应，两小时内到达现场处理。如果有因质量问题而引起的损坏，供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由供应商承担。

10、其他要求：报价必须包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用。

# 第四章 政府采购合同书（格式）

**（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）**

合同

项目编号：

项目名称：

合同主要条款格式

梧州市政府采购合同

合同名称：

合同编号：

甲方： （采购人）

乙方： （成交人）

甲乙双方同意按下述条款和条件签署本合同书（以下简称合同）：

1、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴ 合同基本条款

⑵ 报价人提交的报价函、报价表等全部报价文件

⑶ 项目需求

⑷ 成交通知书

⑸ 甲、乙双方商定的补充协议

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3、货物采购和服务内容：（详见采购文件第二章）

4、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为（大写）：人民币

5、付款条件

签订合同后5个工作日内，供货商支付2%的履约保证金，采购人支付合同价款的30%作为预付款，待所有货物送达采购人指定地点并安装交付验收合格后。采购人于15日内支付至合同价款的100%。履约保证金按国家、行业有关规定在质保期满一年后无息退还。

6、交货期

本合同货物的交货时间在合同的基本条款中有明确规定。即 年 月 日前交清。

7、验收办法及验收时间

本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。

8、交货地点及数量

在 ，分 次，每次 台（套），共 台（套）交清。

9、合同生效及其它

本合同一式叁份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。甲乙双方各执一份，采购代理机构一份。

甲方名称及公章： 乙方名称及公章：

法定代表人 法定代表人

或委托代理人： 或委托代理人：

邮政编码： 邮政编码：

地 址： 地 址：

联系电话： 联系电话：

 开户名称：

 开户银行：

 银行帐号：

合同签订时间： 合同签订地点：

采购代理机构：

**第一条 合同标的**

1.供货一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2.合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、

检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、 响应文件对其另有规定的，从其规定。

**第二条 质量保证**

1.乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文

件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府

采购清单的产品。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安

装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

**第三条 权力保证**

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标

权、工业设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使

用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合

同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何

其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合

同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、

查封等产权瑕疵。

**第四条 包装和运输**

1.乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装

标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格

证。

2.货物的运输方式： 汽运等

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 。

**第五条 交付和验收条件及标准：**

1.交付使用时间：自合同签订之日起 60 日内、地点：广西梧州市采购人

指定地点 。

2.成交人代表必须参与及协助采购人现场拆封、安装、调试，验货时

严格按照本次采购参数进行验货。如供货时出现有设备停产的情况，成交

人必须提供具备与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求

的替代产品。

3.成交人应当保证其所提供的产品（硬件设备及软件的技术参数、配

置和性能指标）和响应文件中提供的证明材料和资质文件真实，符合国家

知识产权法律法规要求的正规正版产品，如有提供虚假材料谋取中标的，

其合同无效，并追究其相应的法律责任。为确保采购人系统的安全性及稳

定性以及供应商所提供产品参数的真实性，成交产品验收时进行现场测

试，满足要求后方能进行验收。

4.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有

权拒绝接受。

5.乙方应将所提供货物的装箱清单、设备操作手册、使用指南、维修

指南、原厂保修卡、服务手册和示意图等交付给甲方，如有缺失应及时补

齐，否则视为逾期交货。

6.严格按照用户指定的位置进行安装，成交人在施工、安装、调试等

全过程中接受用户的监督。

7.在成交人承诺的保修期内，设备保修包换所需要的配件均是原厂原

装，不得使用兼容产品。

**第六条 安装和培训**

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲乙双方协商 。

**第七条 售后服务、保修期**

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应

文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期； 所有产品均需提供一年免费服务与系统升级，从通

过终验之日起计算 。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事

项。（见合同附件）

**第八条 付款方式**

1.当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，

合同的最终结算金额按实 际使用量乘以成交单价进行计算。

2.资金性质： 。

3.付款方式：见采购需求

**第九条 质量保证金及履约保证金**

质量保证金：无

履约保证金： 成交金额的2%

履约保证金的形式：电汇、转账、银行保函或保证保险等形式。

成交供应商须在采购合同签订并生效后5个工作日内，将履约保证金足额提交至以下账户，否则采购人可以取消其成交资格。履约保证金在全部货物均验收合格后15个工作日内无息退还。

开户名称：梧州职业学院

开户银行：农行梧州灏景支行

银行账号：20312801040005880

以上账户信息如若未提供，则由采购人及成交供应商在合同签订前双方自行约定。

**第十条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。**

**第十一条、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、

质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按

交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证

期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责修理和更换零部件。对

达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直

接费用（运输、保险、检验、 货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 24 小

时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决

并承担一切费用。

4.上述的货物保修期为 1 年，因人为因素出现的故障不在保修范围

内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**第十二条、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有

关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、

调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列

出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物

交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并

培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲

方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步

验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费

用由乙方负责。

**第十三条、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和

防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于

货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八

小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

**合 同 附 件**

|  |
| --- |
| **1.供应商承诺具体事项：** |
| **2.其他具体事项：** |
| **甲方（章）** **年 月 日**  | **乙方（章）** **年 月 日** |

 注：售后服务事项填不下时可另加附页

**广西壮族自治区政府采购项目合同验收报告（格式）**

根据政府采购项目（采购合同编号：­   ）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 验收方式： | □自行验收         □委托验收 |
| 序号 | 名  称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  合计 |   |   |
| 合计大写金 额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
|  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 |  验收结论性意见：  |
| 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或其他相关人员签字：或受邀机构的意见（盖章）： |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章：联系电话：         年  月  日 | 采购人或受托机构的意见（盖章）：联系电话：年  月  日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

#  评标方法

**评标方法和成交标准**

**一、评标原则**

（一）谈判（评标）小组构成：谈判小组成员由采购人代表和在政府采购专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面专家组成，成员人数为三人以上（含三人）单数组成，其中技术、经济等方面专家不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：以竞争性谈判文件和响应文件为评审依据。

（三）评审方法：谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人。

**二、评定方法**

在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的最终报价基础上，供应商符合以下情形之一的，对其最终报价将给予相应比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知，本项目将对符合要求的供应商的价格给予10％的扣除。（具体要求详见《中小企业声明函》（格式见第六章）），《中小企业声明函》需提供原件。

2、供应商符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），享受小型、微型企业政策，评审时竞标价格给予10%的扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3、根据《财政部、司法部关于印发<政府采购关于支持监狱企业发展有关问题>》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购支持中小企业发展的政府采购政策，评审时竞标价格给予10%的扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商属两种情形以上的，其只能享受竞标价格一次性10%的扣除，不重复享受政策。

除上述情况外，供应商评审价格 = 最终报价。扣除后的最终报价将仅作为评审价排序，最终成交价为供应商的最终报价。

**三、推荐成交候选供应商**

谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件全部实质性响应要求的供应商中，按照评审报价（最后报价及享受政府采购政策的优惠扣除）由低到高的顺序推荐3名成交候选供应商，评审价格相同的，按最终报价由低到高顺序排序；当评审价格且最终报价相同的，则依次按技术指标高优先、售后服务优先原则排序。

#

# 第六章 响应文件（格式）

说明：

1、本章所列的响应文件格式，供应商可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

2、目录由供应商自拟。

3、供应商资格证明文件按供应商须知要求提供。

4、《法人（负责人）授权委托书》填写说明：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

（封面格式）

**正本（副本）**

**项目名称：**

**项目编号：**

**响应文件**

**供应商： （名称加盖单位公章）**

**法定代表人或其委托代理人： （签名）**

**竞标日期： 年 月 日**

**竞标函（格式）**

致：广西桂宝工程监理咨询有限公司

根据贵方（项目名称）项目竞争性谈判文件，项目编号： ，正式授权下述签字代表（姓名和职务）代表供应商（竞标单位名称），提交响应文件正本一份，副本三份，响应文件电子版一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于谈判文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在竞标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

4、本项目竞标有效期为竞标截止日期后60天。

5、如中标，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按谈判文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6、如果在竞标截止时间后的竞标有效期内撤回竞标或者有其他违约行为，贵方可对我方的谈判保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本竞标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商。

9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

与本竞标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

帐 号：

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

**说明：**供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名，否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

**竞标报价明细表（格式）**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量① | 品牌生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、性能配置 | 单价（元）② | 单项合价（元）③=①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标报价（人民币大写）： （￥ 元） |
| 交货时间： |
| 交付地点： |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

**说明：**

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其委托代理人签字或盖章，否则其报价无效；

3、供应商必须按以上格式填写，加盖单位公章并签名。否则，无签名、盖单位公章的，竞标无效。

**商务条款响应表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性谈判文件要求 | 响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| 1 | 供应商资格 | 供应商须知第2.1条款 |  |  |  |
| 2 | 竞标有效期 | 竞标截止日期后60天 |  |  |  |
| 3 | 谈判保证金 | 供应商须知前附表第9项 |  |  |  |
| 4 | 签订合同时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 5 | 交货时间 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 6 | 交付地点 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| 7 | 付款方式 | 采购内容及要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

竞标日期：

**说明：**应对照表上内容及竞争性谈判文件第三章，逐条说明已对商务条款作出了实际性的响应，并申明与商务条款的响应和偏离。特别对有具体重要要求的指标，供应商必须说有具体内容。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性谈判文件要求，该响应文件视为无效。

**法定代表人（负责人）身份证明书（格式）**

 在我 （竞标单位） 任 职务，是我 （竞标单位） 的法定代表人。

特此证明。

单位名称：

（单位公章）

 年 月 日

法定代表人（负责人）身份证号码：

住 址：

联系电话：

附法定代表人（负责人）身份证正、背复印件

|  |
| --- |
|  |

**说明：**该身份证明书除在响应文件须附有，如法定代表人（负责人）参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

**法人（负责人）授权委托书（格式）**

本授权委托书声明：我 （姓名）系（竞标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加广西桂宝工程监理咨询有限公司组织实施的（项目名称）（项目编号: ）的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自竞标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

委托单位： （盖单位公章）

法定代表人（负责人）： （签字或私章）

签发日期： 年 月 日

附：1、代理人工作单位： 职务：

身份证号码： 性别： 年龄：

2、委托人企业法人营业执照号码：

地 址： 经济性质：

注册资金： 经营方式：

经营范围：

3、法定代表人（负责人）身份证、委托代理人身份证复印件

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 粘贴法定代表人（负责人）身份证(正、背)面复印件（加盖单位公章） |  | 粘贴委托代理人身份证(正、背)面复印件（加盖单位公章） |

**说明：**该授权委托书除在响应文件须附有，如授权委托人参加开标会时，供应商应另单独准备一份原件在递交响应文件时现场出示。

**谈判保证金声明（格式）**

**（如以支票、汇票、本票、保函等非现金形式的，不用填此声明，提供以支票、汇票、本票、保函等非现金形式的复印件）**

致：广西桂宝工程监理咨询有限公司

我方参加（项目名称+项目编号）的竞标，缴纳谈判保证金人民币（大写） （￥ 元），若我方成为成交供应商，同意你方将该谈判保证金转为履约保证金，若不成交，请贵方在退付谈判保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

竞标单位：

地 址：

联系人：

联系电话（手机）：

（粘贴谈判保证金缴纳凭证复印件并加盖单位公章）

**说明：**该声明除在响应文件须附有，供应商应另单独准备一份原件，在递交响应文件时现场出示。

**技术要求响应表（格式）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 原技术规范主要条款要求 | 响应文件具体响应 | 技术偏离情况说明(＋/-/=) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（加盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：

竞标日期：

**说明：**

1、供应商必须仔细阅读谈判文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入响应表。供应商必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，谈判小组如发现有虚假描述的，或仅注明“符合”、“满足”或简单复制谈判文件要求，该响应文件视为无效。

2、供应商根据项目要求添加的设备、材料等也请列出。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

**货物质量保证和售后服务承诺书**

（格式自拟，内容包括质量保证、质保期、保修时间、保修承诺、培训、售后服务响应时间等）

**《中小企业声明函》格式**

**（不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的供应商不需填写）**

**中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

 1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

 2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

#

# 第七章 附件

**附件1：政府采目履约保证金退付意见书**

**政府采购项目履约保证金退付意见书**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商申请 | 采购项目名称： |
| 采购项目编号： |
| 履约保证金金额：（大写）（小写） |
| 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据竞争性谈判文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下帐户。开户名称：帐 号：开 户 行：联系人及联系电话：供应商：（盖章）年 月 日 |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。联系人及联系电话：采购单位：（盖章）年 月 日 |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |
| 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转帐日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、银行转帐单复印件加盖公章。 |

**附件2：**

供应商承诺书

本单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于 年 月 日参加\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入交易场所，并于必要时积极配合交易场所工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位派出的投标人员 （姓名）， （身份证号码）， （联系电话），在 （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。

4．本单位保证做好投标期的各项准备工作，并提前到达交易场所的开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在交易场所公共区域停留。

承诺人（公章）：

年   月   日