采购需求参数

附件

**文体娱乐中心所需设备最低配置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数要求 |
| 1 | 网吧配置 | CPU：≥I5-9400F；  内存：≥不低于8G；  主板：≥H310；  显卡：≥1050TI （4GB显存）；  电源：额定400W；  键盘：机械炫彩键盘；  鼠标：游戏专用鼠标（含鼠标垫）；  耳机：带独立声卡专用耳机；  显示器：曲面屏 32寸；  网吧桌子：75\*90CM 网吧专用 定制；  网吧沙发：75\*80CM 网吧专用 定制；  网络：中国电信光纤1000M\*2，6口 万兆 软路由  48口 双光模块 万兆交换机，24口 双光模块 万兆交换机；  系统平台：无盘服务器；  存储1：操作系统 240GB\*4(组阵列)；  存储2：热门游戏 3TB \*2 （组阵列)；  系统软件：无盘系统 商用软件；  收银：收银系统 商用软件；  系统管理：流控系统 商用软件；  全方位安防系统：海康威视400万高清 网络摄像机。 |
| 2 | 按摩椅 | 按摩手法：揉捏/推拿/指压/拍打；  产品重量：大于105kg；  试用体型：大于190cm；  调节角度：170度；  额定功率：150KW； |
| 3 | 唱吧 | 触摸点播系统屏幕不低于21.5寸，分辨率不低于1440\*900  影像字母显示屏不低于32寸，分辨率不低于1920\*1080  主机部分：  CPU四核G4560 3,0GHZ；  内存：DDR4GB；  系统盘：60G固态；  效果器：ICON Upod nanoHIFI级；  耳机话筒：HIFI专用耳机话筒；  系统部分：  系统：windows；  视频解码：[支持H.264BP/MP/HP@level5.0](mailto:支持264BP/MP/HP@level5.0);支持MVC；  音频解码：支持MPEG1/L2、支持downmix处理支持重采样；  USB：USB2.0HOST\*3；  串口：232串口\*3。 |
| 4 | 投篮机 | 尺寸：100\*245\*265cm；  电源：出口可变频防电源；  主板：智能液晶主板；  不锈钢篮球框；  LED显示器：3屏LED显示器，全程配合音乐，语音播报。  挡板材质：30mm加宽五金；  配备自动售币机。 |
| 备注 | 1.我方免费提供场地，房间内装修和布置由供应商负责。  2.供应商需承担网吧、按摩椅、唱吧营业所产生的电费以及设备维修费。 | |

**拟招标最高收费标准**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序列 | 设备名称 | 最高收费（元） |
| 1 | 网吧 | 每小时8元 |
| 2 | 按摩椅 | 8分钟5.5元 |
| 3 | 按摩椅 | 15分钟9.9元 |
| 4 | 按摩椅 | 30分钟14元 |
| 5 | 唱歌机 | 单曲 4.2元 |
| 6 | 唱歌机 | 15分钟 18.5元 |
| 7 | 唱歌机 | 30分钟28.5元 |
| 8 | 唱歌机 | 45分钟42.5元 |
| 9 | 唱歌机 | 60分钟49元 |
| 10 | 唱歌机 | 90分钟57元 |
| 11 | 投篮机 | 1局3元 |
| 备注 | 此收费为以往项目拟制，潜在供应商可提出有关意见。 | |